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УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от «05» декабря 2017 года № 768/17
       

ПОРЯДОК
проведения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра транспортных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра транспортных средств  (далее – Порядок) регулирует правоотношения, связанные с проведением государственного технического осмотра или технического осмотра транспортных средств, а также формированием единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (далее – ЕАИСТО).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) диагностическая карта – документ, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования), содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и в случае, если содержит сведения о соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающий допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Луганской Народной Республики, а также за ее пределами;
2) допуск – документ, подтверждающий получение оператором технического осмотра права на проведение технического осмотра (далее – допуск);
3) заказчик – владелец транспортного средства или уполномоченное им лицо;
4) заявитель – юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, претендующие на получение права на проведение технического осмотра, которое подтверждается выдачей допуска либо на расширение или сокращение области допуска;
5) идентификация транспортного средства – сверка идентификационных номеров, номерных знаков транспортного средства с регистрационными документами, установления его комплектности;
6) код оценки несоответствия технического состояния транспортного средства – комбинация цифровых знаков, применяемых для отображения, передачи, статистической обработки и хранения информации об обнаруженном несоответствии технического состояния транспортного средства;
7) метод контроля средствами проверки–проверка технического состояния транспортного средства с использованием испытательного оборудования, компьютерной техники со специализированным программным обеспечением и (или) средств измерительной техники (далее – ср.пров.);
8) метод контроля органолептический – проверка технического состояния транспортного средства органами чувств технического эксперта с применением, в случае необходимости, информации по показаниям средств сигнализации (индикации), которые вмонтированы в транспортное средство, без применения средств измерительной техники (далее – орг.);
9) незначительное несоответствие–несоответствие технического состояния транспортного средства, характеризующееся наличием недостатка, который может быть устранен заказчиком на месте проверки, при котором допускается возможность движения транспортного средства (далее – НН);
10) область допуска – деятельность по проведению технического осмотра определенной категории транспортных средств, на осуществление которой получен указанный допуск;
11) опасное несоответствие – несоответствие технического состояния транспортного средства, характеризующееся наличием опасного для дорожного движения недостатка, который не может быть устранен заказчиком на месте проверки, при котором не допускается самостоятельное движение транспортного средства (далее – ОПН);
12) обязательные требования безопасности транспортных средств – требования к техническому состоянию транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования), установленные нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, на соответствие которым осуществляется проверка транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования), при проведении технического осмотра;
13) оператор государственного технического осмотра – уполномоченное подразделение Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики; 
14) оператор технического осмотра – юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель, получившее допуск в установленном порядке;
15) проверка технического состояния транспортного средства – процесс определения соответствия транспортного средства установленным к конструкции и техническому состоянию требованиям;
16) протокол проверки технического состояния транспортного средства – документ, содержащий сведения о результатах проверки технического состояния транспортного средства с указанием параметров, полученных при техническом диагностировании, и информации, необходимой для его идентификации;
17) пункт технического осмотра (измерительная лаборатория) – совокупность сооружений и средств технического диагностирования (в том числе средств измерения) в соответствии с утвержденным перечнем согласно приложению № 2, необходимых для проведения технического осмотра транспортных средств оператором технического осмотра и находящихся по одному адресу;
18) режим движения предостерегающий – режим, при котором несоответствие технического состояния транспортного средства, о котором предупрежден водитель, не может опасно повлиять на процесс движения в соответствии Правилами дорожного движения;
19) срок действия диагностической карты – период со дня выдачи диагностической карты до дня, не позднее которого владелец транспортного средства или его представитель обязан обратиться за проведением очередного технического осмотра;
20) средства технического диагностирования – оборудование и программные средства, с помощью которых осуществляется техническое диагностирование и которые применяются при проведении технического осмотра;
21) существенное несоответствие–несоответствие технического состояния транспортного средства, характеризующееся наличием опасного для дорожного движения недостатка, который не может быть устранен заказчиком на месте проверки, при котором допускается возможность движения транспортного средства в предостерегающем режиме под ответственность водителя (далее – СН);
22) технический эксперт – работник оператора технического осмотра или сотрудник оператора государственного технического осмотра, осуществляющий техническое диагностирование и отвечающий установленным в сфере технического осмотра квалификационным требованиям;
23) техническое диагностирование – часть технического осмотра, заключающаяся в процедуре подтверждения соответствия транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
24) требования для получения допуска – совокупность требований, которым должны удовлетворять заявитель и оператор технического осмотра при осуществлении деятельности по проведению государственного технического осмотра или технического осмотра.
1.3. Государственный технический осмотр (далее – ГТО) или технический осмотр (далее – ТО) транспортных средств проводится оператором государственного технического осмотра или оператором технического осмотра в соответствии с объемами проверки технического состояния транспортного средства, утвержденными данным Порядком.
1.4. При проведении ГТО или ТО к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов.
1.5. Технический осмотр транспортных средств проводится в соответствии с областью допуска операторами технического осмотра, получившими указанный допуск в Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – УГИБДД МВД ЛНР) для проведения технического осмотра. 
1.6. Проведение ГТО или ТО осуществляется в соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым между заказчиком и оператором государственного технического осмотра/оператором технического осмотра на платной основе.
1.7. Проведение ГТО производится в соответствии с положениями разделов II, III, V, VI, VII настоящего Порядка.
1.8. Размер платы за проведение ТО и размер платы за проведение повторного ТО, устанавливаются оператором технического осмотра дифференцированно в зависимости от объема проводимых работ и типа транспортного средства, в том числе с учетом стоимости отдельных технологических операций, бланков диагностических карт.
1.9. Размер платы за проведение ГТО и размер платы за проведение повторного ГТО устанавливаются Советом Министров Луганской Народной Республики.

II. Порядок проведения технического осмотра

2.1. Транспортные средства, подлежащие обязательному ГТО или ТО, предоставляется владельцем или уполномоченным им лицом для проведения ТО в течение десяти рабочих дней после регистрации транспортного средства в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР. 
2.2. Для проведения ТО заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт технического осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства, предоставляет транспортное средство и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, и доверенность                        (для представителя владельца транспортного средства);
2) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства.
2.3. В случае непредоставления заявителем указанных в пункте                       2.2 настоящего Порядка документов либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство, оператор технического осмотра отказывает заявителю в проведении ТО.
2.4. После проведения идентификации транспортное средство допускается к проведению технического диагностирования. До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении ТО, что подтверждает заключение указанного договора.
2.5. Идентификация и техническое диагностирование проводится техническим экспертом, являющимся работником оператора технического осмотра и отвечающим квалификационным требованиям, установленным Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – МВД ЛНР).
2.6. Техническое диагностирование проводится методами визуального, органолептического контроля и (или) с использованием средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств.
2.7. Незарегистрированное в установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке изменение конструкции транспортного средства считается существенным несоответствием.
2.8. Максимальное расчетное время продолжительности технического диагностирования транспортных средств общего назначения составляет:
	44 минуты – для прицепов (полуприцепов);
	30 минут – для легковых автомобилей;
	68 минут – для грузовых автомобилей;
	65 минут – для автобусов (микроавтобусов).
Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств оборудованных дополнительным оборудованием максимальное расчетное время продолжительности технического диагностирования может быть изменено.
2.9. По завершении процедуры технического диагностирования оператор технического осмотра осуществляет оформление и выдачу заявителю диагностической карты технического состояния транспортного средства, по форме согласно приложению № 3, содержащей заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного средства. Диагностическая карта заполняется в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД ЛНР.
2.10. Транспортное средство, в отношении которого выдана диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности его эксплуатации, подлежит повторному ТО.
2.11. При проведении повторного ТО транспортного средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения предыдущего ТО осуществляется проверка транспортного средства только в отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего ТО не соответствовали обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
2.12. Если повторный ТО проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, такой ТО проводится в полном объеме.

III. Операторы технического осмотра

3.1. Оператор технического осмотра обязан:
1) проводить ТО вне зависимости от места регистрации транспортного средства;
2) выносить заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства при несоответствии технического состояния транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности транспортных средств;
3) обеспечивать сохранность транспортного средства, представленного для проведения ТО;
4) обеспечить хранение документов о проведении ТО транспортных средств в течение трех лет от даты проведения ТО.
3.2. Операторы технического осмотра обеспечивают размещение в удобном для ознакомления месте и виде в пункте технического осмотра текста статьи 36 Закона Луганской Народной Республики от 15.01.2016 №80-II                    «О дорожном движении» (с изменениями), настоящего Порядка, информации справочного характера (в том числе адресов оператора технического осмотра и пункта технического осмотра, номеров телефонов, адреса электронной почты), актуальной информации о режиме работы пункта технического осмотра, информации о размерах платы за услуги по проведению ТО, перечня документов, необходимых для прохождения ТО, копию допуска в сфере ТО, формы договора о проведении ТО, а также обеспечивают возможность предварительной записи на ТО. 
3.3. Оператор технического осмотра в соответствии с законодательством несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора о проведении технического осмотра.
3.4. Если в ходе проведения ТО оператором технического осмотра не выявлены технические неисправности транспортного средства либо такие неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, оператор технического осмотра должен возместить в полном объеме вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика либо третьих лиц вследствие таких неисправностей.

IV. Получение допуска в сфере технического осмотра

4.1. Выдача допуска в сфере ТО осуществляется в соответствии с данным Порядком УГИБДД МВД ЛНР.
4.2. Принимаемые УГИБДД МВД ЛНР решения о выдаче допуска, аннулирования допуска, приостановлении действия допуска, переоформлении допуска и выдачи дубликата допуска должны быть мотивированными, оформляются приказом начальника УГИБДД МВД ЛНР. Допуск предоставляется заявителю под подпись. Образец бланка допуска утверждается МВД  ЛНР.
4.3. Требованиями к получению допуска являются:
1) наличие на праве собственности или на ином законном основании земельного участка и пункта технического осмотра (измерительной лаборатории);
2) наличие в штате одного и более технического эксперта;
3) наличие технических возможностей для ежедневной передачи сведений о результатах проведения ТО в ЕАИСТО, а также документирования сведений о таких результатах;
4) наличие свидетельства аттестации пункта технического осмотра (измерительной лаборатории), выданное в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
4.4. Допуск выдается на основании предоставленных заявителем заявления о получении допуска и документов согласно приложению №1. Получение допуска заявителем проводится в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД  ЛНР. 
4.5. Оператор технического осмотра ежегодно, не позднее 15-го числа двенадцатого месяца после месяца, в котором был получен допуск, подтверждает соответствие требованиям для получения допуска.
4.6. Для подтверждения соответствия требованиям для получения допуска оператор технического осмотра подает в УГИБДД МВД ЛНР заявление о подтверждении соответствия требованиям для получения допуска. Подтверждение соответствия требованиям для получения допуска проводится в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД  ЛНР.
4.7. Основанием отказа в получении допуска является:
1) наличие в предоставленных заявителем заявлении о получении допуска и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;
2) установленное при проведении документарной или выездной проверки несоответствие заявителя требованиям для получения допуска.
4.8. Основанием для аннулирования допуска является:
1) обращение оператора технического осмотра о прекращении деятельности в качестве оператора технического осмотра;
2) наличие в течение двенадцати месяцев двух и более нарушений оператором технического осмотра требований для получения допуска и (или) порядка проведения ТО;
3) ликвидация юридического лица – оператора технического осмотра, прекращение оператором технического осмотра деятельности в качестве физического лица-предпринимателя;
4) не подтверждение ежегодного соответствия требованиям для получения допуска.
4.9. Допуск действует бессрочно. 
4.10. Основанием для приостановления действия допуска является:
1) за впервые совершенное нарушение требований для получения допуска и (или) правил проведения ТО;
2) за впервые совершенное нарушение порядка передачи сведений в ЕАИСТО и (или) документирования сведений о результатах проведения ТО;
4.11. Допуск подлежит переоформлению в случаях:
1) расширения или сокращения области допуска; 
2) изменения наименования оператора технического осмотра – юридического лица, адреса его местонахождения;
3) изменения места жительства, имени, фамилии, отчества оператора технического осмотра – физического лица-предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
4) изменения количества пунктов технического осмотра;
4.12. Для переоформления допуска оператор технического осмотра подает в УГИБДД МВД ЛНР заявление о переоформлении допуска. Переоформления допуска проводится в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД  ЛНР.
 4.13. Получение допуска, переоформление допуска, ежегодное подтверждение соответствия требованиям для получения допуска осуществляется на платной основе, размер оплаты устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.
4.14. После аннулирования допуска, заявитель может обратиться в УГИБДД МВД ЛНР для получения допуска через шесть месяцев после аннулирования предыдущего допуска.

V. Диагностическая карта

5.1. Диагностическая карта содержит заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Диагностическая карта, содержащая заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, должна содержать срок ее действия, а диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства – перечень несоответствующих обязательным требованиям безопасности транспортных средств выявленных неисправностей.
5.2. Диагностическая карта заверяется подписью технического эксперта, проводившего проверку технического состояния транспортного средства.
5.3. Диагностическая карта составляется в письменной форме в одном экземпляре, который выдается владельцу транспортного средства или его представителю, и в форме электронного документа, который оператором технического осмотра направляется в ЕАИСТО, и хранится в ней в течение пяти лет.
5.4. В случае выдачи на транспортное средство диагностической карты содержащей заключение о невозможности его эксплуатации составляется протокол проверки технического состояния транспортного средства в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа. Первый экземпляр протокола проверки технического состояния транспортного средства выдается владельцу транспортного средства или его представителю, второй экземпляр приобщается к материалам проведения ТО, а электронный документ направляется в ЕАИСТО и хранится в ней в течение пяти лет.
Образец протокола проверки технического состояния транспортного средства утверждается МВД ЛНР. 
5.5. Диагностическая карта является документом строгой отчетности и относится к защищенной от подделок полиграфической продукции. Заполнение диагностической карты производится в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД ЛНР. 
5.6. Если в течение срока действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, изменился владелец транспортного средства (приобретение в собственность, получение в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобное), данная диагностическая карта считается действующей до момента истечения указанного в ней срока.
5.7. В случае утраты или порчи диагностической карты в течение срока ее действия, соответствующий дубликат выдается любым оператором технического осмотра по заявлению владельца транспортного средства или его представителя на основании сведений, содержащихся в ЕАИСТО, в день обращения.
5.8. Диагностическая карта, выданная оператором технического осмотра Луганской Народной Республики, на транспортное средство зарегистрированное на территории иностранного государства и ввезенное на таможенную территорию Луганской Народной Республики под обязательство об обратном вывозе, считается действующей до момента истечения срока ее действия.
5.9. Диагностическая карта, выданная оператором технического осмотра стран Таможенного союза, на транспортное средство, ввезенное на таможенную территорию Луганской Народной Республики под обязательство об обратном вывозе, считается действующей до момента истечения срока ее действия.
5.10. Действие диагностической карты транспортного средства прекращается в случае изменения цвета, переоборудования, замены кузова либо других составных частей, имеющих идентификационные номера.
5.11. Диагностическая карта является не действительной с внесением УГИБДД МВД ЛНР соответствующей информации в ЕАИСТО в случае:
1) выдачи оператором технического осмотра диагностической карты с нарушением требований действующего законодательства в сфере проведения технического осмотра;
2) наличия (в т.ч. получения от исполнительных органов государственной власти) информации о нахождении транспортного средства в непригодном для эксплуатации состоянии (поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, разукомплектованного и  т.д.). 

VI. Порядок обеспечения операторов технического осмотра бланками диагностических карт

6.1. Заказ на изготовление бланков диагностических карт, ведение их учета и организацию выдачи операторам технического осмотра, осуществляет УГИБДД МВД ЛНР.
6.2. Для формирования заказа на изготовление бланков диагностических карт оператор технического осмотра подает ежеквартально до 1 числа последнего месяца отчетного периода в УГИБДД МВД ЛНР письменную заявку о необходимом предположительном количестве бланков диагностических карт на следующий квартал.
6.3. Для получения бланков диагностических карт оператор технического осмотра подает в УГИБДД МВД ЛНР заявление (форма заявления утверждается МВД ЛНР) о выдаче бланков диагностических карт, с указанием своего названия, учетного номера в ЕАИСТО и необходимого количества бланков.
6.4. Стоимость бланка диагностической карты и услуги по выдаче бланков диагностических карт, устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики. 
6.5. Стоимость бланка диагностической карты и услуги по выдаче бланков диагностических карт не взимается с операторов государственного технического осмотра.
6.6. Выдача бланков диагностических карт осуществляется не позднее пяти рабочих дней от даты поступления денежных средств за них, должностным лицом УГИБДД МВД ЛНР согласно поданного оператором технического осмотра заявления о выдаче бланков диагностических карт.
Бланки диагностических карт выдаются оператору технического осмотра или уполномоченному им лицу на основании документа, удостоверяющего личность.
6.7. В случае несоблюдения оператором технического осмотра требований пункта 6.2, 6.3, 6.6 настоящего Порядка УГИБДД МВД ЛНР может принять решение об отказе в выдаче заявленного количества бланков диагностических карт.
6.8. Заявления, расчетные документы и другие документы, необходимые для получения бланков диагностических карт, хранятся в УГИБДД МВД ЛНР.
6.9. Учет получения и использования бланков диагностических карт ведется оператором технического осмотра в зарегистрированных в УГИБДД МВД ЛНР журналах, страницы которых прошиты, пронумерованы и скреплены его подписью. Формы журналов утверждаются МВД ЛНР.
6.10. Бланки диагностических карт хранятся оператором технического осмотра в металлических шкафах (сейфах), которые размещены в отдельных помещениях или служебных кабинетах с ограниченным доступом к ним посторонних лиц.
Ответственность за хранение бланков диагностических карт возлагается на специально определенное оператором технического осмотра лицо.
6.11. Передача оператором технического осмотра бланков диагностических карт другим операторам технического осмотра запрещается.
6.12. Информация о выданных, поврежденных или испорченных бланках вносится оператором технического осмотра в ЕАИСТО.
6.13. На поврежденных или испорченных бланках диагностических карт оператором технического осмотра на лицевой стороне диагностической карты ставится отметка «Аннулировано». 
6.14. Оператор технического осмотра уничтожает поврежденные или испорченные бланки диагностических карт, о чем составляет соответствующий акт, копию которого направляет в УГИБДД МВД ЛНР. Форма акта уничтожения утверждается МВД ЛНР.
6.15. В случае, когда оператор технического осмотра исключен из ЕАИСТО, неиспользованные бланки диагностических карт передаются согласно акту приема-передачи в УГИБДД МВД ЛНР. Средства за такие бланки диагностических карт оператору технического осмотра не возвращаются. В случае непередачи этих бланков, их номера должны быть указаны в ЕАИСТО как недействительные. Форма акта приема-передачи утверждается МВД ЛНР.

VII. Единая автоматизированная информационная система технического осмотра

7.1. Сбор, хранение и использование информации о ТО осуществляется с помощью единой автоматизированной информационной системы технического осмотра ЕАИСТО.
7.2. Собственником ЕАИСТО является УГИБДД МВД ЛНР.
7.3. Пользователями ЕАИСТО являются:
1) МВД ЛНР;
2) Операторы технического осмотра транспортных средств.
7.4. ЕАИСТО создается УГИБДД МВД ЛНР и содержит следующую информацию об операторах технического осмотра:
1) полное и сокращенное наименование оператора технического               осмотра – юридического лица, место его нахождения;
2) фамилия, имя, отчество оператора технического осмотра – физического лица-предпринимателя, место его жительства;
3) номера контактных телефонов, почтовый адрес, адреса электронной почты;
4) фамилия, имя, отчество руководителя оператора технического               осмотра – юридического лица;
5) информация об получении допуска (информация о решении о выдаче допуска, расширении или сокращении области допуска, переоформлении допуска, приостановлении действия допуска или возобновлении его действия, об аннулировании допуска) и о нарушениях требований для получения допуска, порядка проведения технического осмотра;
6) количество пунктов технического осмотра и их адреса;
7) фамилии, имена, отчества технических экспертов, сведения об их образовании в соответствии с квалификационными требованиями, подготовке, переподготовке и повышении квалификации, а также адреса пунктов технического осмотра, в которых они осуществляют техническое диагностирование;
8) сведения о количестве полученных оператором технического осмотра и выданных им диагностических карт, с указанием учетных серий и номеров;
7.5. Операторы технического осмотра обязаны передавать в ЕАИСТО  следующие сведения, необходимые для ее ведения:
1) марка и модель транспортного средства, в отношении которого проведен ТО, год его выпуска, сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство (идентификационный номер транспортного средства (VIN), номер кузова);
2) фамилия, имя, отчество лица, представившего транспортное средство для проведения ТО;
3) адрес пункта технического осмотра, в котором был проведен ТО;
4) диагностическая карта и протокол проверки технического состояния (при заполнении) в форме электронного документа;
6) фамилия, имя, отчество технического эксперта, принявшего решение о выдаче диагностической карты;
7) серия и номер поврежденных или испорченных бланков диагностических карт;
7.6. Сведения, указанные в пункте 7.5. настоящего Порядка, передаются оператором технического осмотра в ЕАИСТО с использованием электронного документооборота не позднее чем в течение суток с момента окончания проведения ТО.
7.7. Собственник ЕАИСТО обеспечивает регистрацию пользователей, возможность внесения и хранения информации, указанной в пункте 7.5 настоящего Порядка, а также доступ к ЕАИСТО ее пользователей.
7.8. Пользователи ЕАИСТО получают и передают необходимую информацию через электронные каналы связи.
7.9. Обновление информации в ЕАИСТО осуществляется по мере поступления информации, указанной в пункте 7.5. настоящего Порядка.
7.10. Доступ пользователей к ЕАИСТО обеспечивается с использованием таких индивидуальных средств доступа как персональный логин и пароль.
7.11. Для получения персонального логина и пароля пользователь ЕАИСТО подает в УГИБДД МВД ЛНР информацию о лицах, которые уполномочены на доступ к ЕАИСТО. Персональный логин и пароль передается пользователю по акту приема-передачи в запечатанном конверте. 
7.12. Блокирование доступа пользователя к ЕАИСТО осуществляется на основании соответствующего уведомления руководителя пользователя в случае:
1) увольнения с занимаемой должности или изменения учетных данных уполномоченного на доступ лица;
2) утраты или компрометации логина и/или пароля;
3) наличия задолженности по оплате за доступ к ЕАИСТО для внесения сведений о результатах проведения ТО;
4) аннулирования или приостановления действия допуска.
7.13. Восстановление доступа пользователя к ЕАИСТО производится после устранения причины блокировки персонального логина и пароля. 
7.14. Операторы технического осмотра несут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения информации, указанной в пункте 7.5. настоящего Порядка.
7.15. Стоимость доступа к ЕАИСТО для операторов технического осмотра транспортных средств за внесение сведений в отношении одной диагностической карты транспортного средства устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики. 
7.16. Стоимость доступа к ЕАИСТО за внесение сведений в отношении одной диагностической карты транспортного средства не взимается с операторов государственного технического осмотра. 
7.17. Учет количества внесенных сведений в отношении одной диагностической карты транспортного средства в ЕАИСТО ведется автоматизированной системой ЕАИСТО.
7.18. Собственник ЕАИСТО обеспечивает проведение мониторинга информации о результатах ТО которое является основной формой контроля за деятельностью операторов технического осмотра.
 
VIII. Контроль за деятельностью операторов технического осмотра

8.1. Контроль за деятельностью операторов технического осмотра осуществляет УГИБДД МВД ЛНР в соответствии с инструкцией, утвержденной МВД ЛНР, а также иные государственные органы в пределах своих полномочий.
8.2. В отношении оператора технического осмотра УГИБДД МВД ЛНР проводятся документарные проверки и (или) выездные проверки. Основанием для проведения документарной проверки и (или) выездной проверки оператора технического осмотра является поступившее в УГИБДД МВД ЛНР заявление гражданина, юридического лица, государственного органа о нарушениях оператором технического осмотра требований действующего законодательства в сфере ТО. Также в отношении оператора технического осмотра УГИБДД МВД ЛНР проводится документарная проверка в случае переоформления допуска. 
8.3. Предметом документарной проверки оператора технического осмотра являются сведения, содержащиеся в предоставленных им заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений требованиям для получения допуска и сведениям о заявителе, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре физических лиц - предпринимателей, Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, порядке проведения технического осмотра.
8.4. Предметом выездной проверки оператора технического осмотра является соблюдение им требований для получения допуска и/или этого Порядка.
8.5. Срок проведения документарной проверки оператора технического осмотра составляет десять дней, выездной проверки – пять дней.


8.6. В случае выявления при проведении выездной проверки оператора технического осмотра, нарушения требований для получения допуска и/или этого Порядка УГИБДД МВД ЛНР принимает в отношении этого оператора технического осмотра решение в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики. 


Исполняющий обязанности 
Министра Совета Министров         						
Луганской Народной Республики                                                       Н. И. Хоршева



































Приложение № 1
к Порядку проведения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра



ПЕРЕЧЕНЬ 
Документов, предоставляемых заявителем для получения допуска

1. Копии учредительных документов заявителя – юридического лица, копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
2. Копии документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица-предпринимателя, документа, подтверждающего факт внесения сведений о физическом лице-предпринимателе в Единый государственный реестр физических лиц-предпринимателей;
3. Копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица, подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического лица;
4. Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании земельного участка и сооружений для проведения ТО;
5. Копии документов, подтверждающих наличие технических возможностей для ежедневной передачи сведений о результатах проведения технического осмотра в Единую автоматизированную систему технического осмотра.
6. Копии свидетельства об аттестации пункта технического осмотра (измерительной лаборатории) вместе с паспортом лаборатории;
7. Копии свидетельств государственной поверки средств технического диагностирования;
8. Фотографии (общий вид территории с производственным помещением, рабочие места с установленным оборудованием и вид оборудованного места приема граждан), размером 13х18 сантиметров;
9. Копии приказа о приеме на работу в отношении каждого технического эксперта;
10. Копии трудовых книжек в отношении каждого технического эксперта;
11. Копии документов об образовании каждого технического эксперта;
12. Опись представленных документов.

Копии документов предоставляются с оригиналами. Оригиналы документов после сличения возвращаются заявителю.
УГИБДД МВД ЛНР не вправе требовать предоставления документов, неуказанных в настоящем перечне.

Приложение № 2
к Порядку проведения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, необходимого для получения допуска

1. Подъемные устройства транспортного средства, его составных частей и (или) смотровая яма.
2. Стенд для контроля характеристик тормозных систем, а в случае, когда невозможно применить метод стендовых испытаний из-за особенности конструкции транспортного средства, — аттестованный участок дороги и измеритель эффективности тормозных систем для дорожных испытаний. 
3. Устройство для определения весовой нагрузки на ось, если оно не является составной частью стенда для контроля характеристик тормозных систем.
4. Измеритель частоты вращения коленчатого вала двигателя, если он не является составной частью газоанализатора.
5. Устройство для измерения и регулирования давления воздуха в пневматических тормозных системах и пневматических шинах.
6. Устройства для измерения высоты рисунка протектора шин.
7. Прибор для измерения углов наклона лучей, светораспределения, силы света фар.
8. Многоканальный газоанализатор или газоанализаторы нормируемых выбросов в отработанных газах двигателей с искровым зажиганием.
9. Измеритель дымности отработавших газов.
10. Прибор для измерения коэффициента светопропускания стекол. 
11. Электронный детектор для проверки наличия утечки газа из системы газобаллонного оборудования.
12. Средства измерительной техники для контроля за линейными размерами согласно применяемых методов контроля.
13. Измеритель шума.
14. Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления.
15. Динамометры и манометры согласно применяемым методам контроля.
16. Секундомер.
17. Ключ динамометрический.
По своим характеристикам оборудование должно соответствовать технологическим требованиям для осуществления контроля в сфере обязательных требований безопасности транспортных средств и соответствовать требованиям Закона Луганской Народной Республики от 27 мая 2016 года № 95-II                                         «Об обеспечении единства измерений».
Перечень оборудования может быть изменен в зависимости от характеристики оборудования, методов контроля, модели, типа и категории проверяемого транспортного средства.

Приложение № 3
к Порядку проведения обязательного государственного технического осмотра или технического осмотра

ОБРАЗЕЦ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Серия ААА                                                                                                        №000000
ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
Certificate of periodic technical inspection
	Регистрационный номер
	Срок действия до:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	Оператор технического осмотра:
	

	Пункт технического осмотра:
	

	Первичная проверка
	
	Повторная проверка
	
	Регистрационный
 знак ТС:
	

	Марка, модель ТС:
	

	
	Год выпуска ТС:
	
	

	
	
	
	Цвет:
	
	

	Идентификационный номер (VIN):
	
	Свидетельство регистрации:
	
	

	Номер кузова (рамы):
	
	Категория ТС:
	
	

	Результаты диагностирования

	Параметры, по которым установлено несоответствие технического состояния

	Нижняя граница
	Результат
проверки
	Верхняя граница
	Наименование параметра
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Невыполненные требования

	Предмет проверки
(узел, деталь, агрегат)
	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)

	
	

	
	

	Примечания:

	

	Выявленные неисправности, требующие повторной проверки:

	Заключение о возможности / невозможности 
	Возможно
Passed
	Невозможно
Failed


эксплуатации транспортного средства

Results of the roadworthiness inspection


	
Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	      Особые отметки:

	

	Ф.И.О. технического эксперта


	Подпись
Signature
	Печать
Stamp


					                  
       

      Приложение к образцу диагностической карты 

Требования к образцу бланка диагностической карты транспортного средства

1. Специальный бланк «Диагностическая карта» (далее – бланк) изготавливается форматом 210 х 297 мм.
2. Основные технические характеристики бумаги для изготовления бланка:
- 100% древесная целлюлоза;
- масса 1 м2 – не менее 90 г;
- собственная флуоресценция – не более 3%;
- наличие специальных волокон, контролируемых визуально;
- наличие специальных волокон, контролируемых в ультрафиолетовой зоне спектра;
- наличие химической защиты;
- наличие индикаторных добавок;
- наличие двухступенчатого (двухцветного) водяного знака;
- белизна – не менее 80%.
3. Печатные элементы защиты бланка:
- при печати лицевой стороны бланка применены гильйошные антисканерные сетки, бордюры и розетки переменной геометрии, созданные специальными прикладными программами, толщина линий от 50 до 70 мкм (0,05 – 0,07 мм);
- в дизайне лицевой стороны бланка при печатании применены специальные (Pantone) видимые при дневном свете краски.
4. Количество красок:
- лицевая сторона: 4 краски офсетной печатью, 1 краска цифровой печатью;
- обратная сторона – запечатки нет.
5. Цвет бланка:
- лицевая сторона – розовый, голубой, тёмно-синий, чёрный;
- обратная сторона – запечатки нет.
6. Нумерация бланка расположена в верхней части бланка и состоит из трёх букв учетной серии и шести цифр, напечатанных цифровым способом. 
7. На лицевой стороне по центру на рисунке основной антисканерной сетки расположена надпись: ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ниже по центру располагается надпись ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА, ниже на английском языке по центру «Certificate of periodic technical inspection».   
8. Допуски: по всем размерам и координатами размещения – ± 0,5 мм, 
по массе – ± 5 г / м.кв.
9. На лицевой стороне расположены разделы и поля, в которых указываются соответствующие сведения.
10. Разделы и поля:
- «Регистрационный номер»;
- «Срок действия до:»;
- «Оператор технического осмотра:»;
- «Пункт технического осмотра:»;
- «Первичная проверка»;
- «Повторная проверка»;
- «Регистрационный знак ТС:»;
- «Марка, модель ТС:»; 
- «Год выпуска ТС:»;
- «Цвет:»;
- «Идентификационный номер (VIN):»;
- «Свидетельство регистрации:»;
- «Номер кузова (рамы):»;
- «Категория ТС:»; 
- «Результаты диагностирования»;
- «Параметры, по которым установлено несоответствие технического состояния»; 
- «Нижняя граница»;
- «Результат проверки»;
- «Верхняя граница»;
- «Наименование параметра»;
- «Невыполненные требования»;
- «Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)»;
- «Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)»;
- «Примечания:»;
- «Выявленные неисправности, требующие повторной проверки:»;
- «Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства» и на английском языке «Results of the roadworthiness inspection»;
- «Возможно» и на английском языке «Passed»;
- «Невозможно» и на английском языке «Failed»;
- «Дата»;
- «Особые отметки:»;
- «Ф.И.О. технического эксперта»;
- «Подпись» и на английском языке «Signature»;
- «Печать» и на английском языке «Stamp».
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							  УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 
от «05» декабря 2017 года № 768/17

      ОБЪЕМЫ
проверки технического состояния транспортного средства и коды оценки его несоответствия

	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	001

001.010





101


101.02


101.03


101.04



101.05





101.06

101.07


101.08





	Идентификация

Данные в свидетельстве о государственной регистрации транспортного средства не соответствуют данным идентификации транспортного средства

Тормозные системы
Техническое состояние составных частей тормозной системы, регулировка механизмов

Отсутствует свободный ход органа(органов) привода тормозных механизмов

рабочий ход органа (органов) привода тормозных механизмов недостаточный

отсутствует противоскользящее покрытие педали, рукоятки, других соответствующих органов

несущая деталь имеет трещину, остаточную деформацию, ее крепление и метод проведенного ремонта не соответствует требованиям, не работает, потеряна герметичность:

главный цилиндр, кран управления;

усилитель, регулятор или ограничитель 	-“-                               Х
давления воздуха, тормозной механизм

гидроцилиндр, тормозная камера, тормозной диск, тормозной барабан, сеть привода тормозной системы негерметичная, исправные штатные средства транспортного средства сигнализируют о недостаточном уровне рабочего давления
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	 101.13

101.14


101.15

101.16



101.17



101.18



101.19


101.20




101.21



101.22

102

102.01


102.02

102.03


102.04
	неисправен манометр пневматической системы

сигнализация антиблокировочной тормозной системы свидетельствует о ее неисправности

пружинный энергоаккумулятор неисправен

не функционирует (неисправен, отсутствует) аппарат подготовки воздуха пневматического привода

не функционирует (неисправно, отсутствует) устройство для выпуска конденсата из ресиверов

трубопровод (металлический, эластичный) поврежден, имеет трещины, не закреплен, изменены места его крепления 

тормозная система прицепа, полуприцепа не действует в случае обрыва магистрали питания 
 
отсутствует, недопустимо повреждено страховочное устройство соединений прицепа, полуприцепа, которое обеспечивает аварийное затормаживание
 
отсутствует, недопустимо повреждены соединительные головки сетей тормозной системы тягача и прицепа (полуприцепа)
 
переоборудование тормозной системы
 
Рабочая тормозная система:

невозможно привести тормозную систему в действие

отсутствует тормозное усилие на колесах 

отсутствует тормозное усилие на колесах больше половины осей

отсутствует отслеживающие действия изменения усилия нажима на педаль и соответствующего изменения тормозной силы колесных механизмов
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	 102.05


102.06


102.07



102.08



103

103.01


103.02


103.03


104  

104.01


104.02


104.03


104.04



105

105.01


105.02
	значение удельной тормозной силы не соответствует требованиям 

значение тормозного пути или установившегося замедления не  соответствует требованиям 

значение коэффициента неравномерности действия тормозных сил одной оси не соответствует требованиям 

транспортное средство во время торможения на дороге выходит за пределы нормированной ширины полосы движения 				 

Запасная (аварийная) тормозная система:

невозможно привести запасную тормозную систему в действие 

не действует запасная тормозная система, если предусмотрена производителем

отдельная запасная тормозная система не замедляет движение

Стояночная тормозная система:

невозможно привести стояночную тормозную систему в действие 

орган управления не фиксируется в    положении “вкл” 

удельная тормозная сила не соответствует    требованиям 

транспортное средство не удерживается   неподвижно на дороге с нормированным    уклоном 

Вспомогательная тормозная система:

невозможно привести тормозную систему в действие 

отсутствует вспомогательная тормозная система, если предусмотрена производителем 
	
ср.пров.


орг.



ср.пров.



ср.пров.




ср.пров.


орг.


орг.




орг.


орг.


ср.пров.



ср.пров.



орг.



орг.


	















































	
X


X



X



X




X


X


X




X


X


X



X



X



X

	














































	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	 105.03


105.04


  

201

201.01

201.02


201.03




201.04


201.05



201.06

201.07

201.08

201.09


201.10


201.11


201.12


201.13

201.14

	вспомогательная тормозная система не приводится в действие 

вспомогательная тормозная система не замедляет движение транспортного средства		 

Система управления

Механизмы системы управления:

тугой ход, заедание движения руля

вал рулевого механизма установлен с перекосом или чрезмерный люфт вала в подшипниках 

несущая деталь имеет трещину, остаточную деформацию, ее крепление и (или) метод проведения ремонта не соответствуют требованиям 

рулевой механизм не закреплен в соответствии с требованиями 

элементы конструкции, на которых закреплен рулевой механизм, потеряли несущую способность 

детали не соединены согласно требованиям 

чрезмерный износ соединений

отсутствует стопорение деталей, соединений

отсутствуют функциональные элементы     конструкции 

отсутствует противопылевой кожух или он поврежден 

угол поворота колес ограничивается не предусмотренными конструкцией деталями 
 
угол поворота колес не ограничивается упорами в соответствии с требованиями 

колеса самовольно поворачиваются 

наличие штатных сигналов о неисправностях усилителя руля 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	201.15




201.16


201.17


201.18


202

202.01


202.02


203


203.01


203.02


203.03


204


204.01




204.02





204.03
	трубопроводы усилителя повреждены, скручены, не закреплены, касаются (могут касаться в рабочих положениях) элементов конструкции, места крепления изменены

уровень рабочей жидкости усилителя руля не соответствует требованиям

подтекание рабочей жидкости через   соединения гидросистемы усилителя руля
 
самовольное переоборудование механизмов системы управления 

Руль и колонка руля:

повреждены, не закреплены, имеет чрезмерный перекос, не фиксируется в рабочих положениях 					

самовольное переоборудование руля и (или) колонки руля	

Подвеска и характеристики установки управляемых колес:

детали подвески разрушены, имеют трещины, не закреплены

углы установки управляемых колес не соответствуют требованиям 

самовольное переоборудование подвески и установки управляемых колес 

Поворотный механизм управляемой оси прицепа:

несущая деталь имеет трещину, остаточную деформацию, ее крепление и (или) метод проведенного ремонта не соответствуют требованиям 

тугой ход, заедание движения поворотного механизма оси прицепа, угол поворота оси не соответствует требованиям, отсутствует средство блокировки поворота для движения задним ходом 

самовольное переоборудование механизма 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	  

301

301.01


301.02



302

302.01

302.02


302.03



302.04




302.05


302.06


303

303.01

303.02


303.03



303.04




	Обзорность с места водителя

Зона обзора с рабочего места водителя:

посторонние предметы ухудшающие обзор с места водителя или отвлекающие его внимание 

отсутствует или не соответствуют требованиям средства против ослепления  водителя, средства обогрева (обдува) ветрового стекла

Стекла:

отсутствует маркировка о безопасности стекла

ветровое стекло имеет сколы или трещины в зоне действия стеклоочистителей 

коэффициент светопропускания ветрового   стекла не соответствует установленным требованиям 

коэффициент светопропускания боковых стекол в зоне обзора с места водителя вперед и в стороны не соответствует установленным требованиям 

отсутствуют, некомплектные или не действуют стеклоочистители 

отсутствуют, не действуют стеклоомыватели ветрового стекла 

Средства заднего обзора:

отсутствует внешнее зеркало заднего вида 								

отсутствует внутреннее зеркало заднего вида, если предусмотрено требованиями 

наружное зеркало заднего вида повреждено так, что сужает или искажает нормированную зону обзора 

наружное зеркало заднего вида не поддается регулировке или не фиксируется в рабочем положении
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	  303.05






303.06 





401

401.01

401.02


401.03


401.04

401.05


402

402.01

402.02


402.03


402.04


402.05



403


403.01
	отсутствует дополнительное наружное зеркало с
правой стороны на транспортном средстве, которое предназначено для буксировки двух и более прицепов, или такое зеркало не обеспечивает обзорность в соответствии с требованиями

отсутствуют или не соответствуют   требованиям специальные устройства заднего обзора,  заменяющие зеркала 					

Внешние световые приборы,
электрическое оборудование
Фары дальнего света:

отсутствуют или не действуют

цвет светового воздействия не соответствует требованиям

регулировка направления распространения          лучей не соответствует требованиям

сила света не соответствует требованиям

не действует сигнализатор включения фар дальнего света 

Фары ближнего света:

отсутствуют или не действуют

цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

регулировка направления распространения лучей не соответствует требованиям

светораспределение не соответствует требованиям

применены газоразрядные источники света без (или не действует) автоматического корректора наклона фар и устройств для очистки стекла фар

Передние, задние, боковые габаритные, контурные фонари:

отсутствуют или не действуют
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	  403.02  


404

404.01



404.02


404.03


405

405.01

405.02


405.03

405.04



405.05


406

406.01

406.02


406.03


406.04

 406.05  
	цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

Фонари торможения (стоп-сигналы):

отсутствуют или не действуют в случае приведения в действие рабочей тормозной системы

цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

прерывистый режим светового воздействия рабочей тормозной системы 

Указатели поворотов, аварийная  сигнализация:

отсутствуют или не действуют

цвет светового воздействия не соответствует требованиям

режим работы не соответствует требованиям 

несинхронное действие указателей поворота и боковых повторителей поворота при включении аварийной сигнализации 

не действует сигнализатор работы указателей поворота

Противотуманные фары:

отсутствуют или не действуют

цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

угол наклона лучей не соответствует требованиям 

сила света не соответствует требованиям 

задняя фара не включается синхронно с включением фар ближнего, дальнего света или передних противотуманных фар 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	407

407.01


407.02


408

408.01


408.02


409

409.01

409.02


409.03



410


410.01

410.02


411


411.01




411.02


412

412.01
	Фонарь заднего хода:

отсутствует или не действует в случае включения передачи заднего хода

цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

Фонари освещения заднего номерного знака:

отсутствуют или не действуют в случае включения габаритных фонарей

цвет светового воздействия не соответствует требованиям 

Светоотражающие устройства:

отсутствуют 

цвет светового воздействия не соответствует требованиям

форма не соответствует требованиям в отношении определенной категории транспортного средства

Электрические соединения тягача с прицепом (полуприцепом):

повреждена изоляция проводников

несовместимые розетка и вилка, несоответствие контактов требованиям по назначению

Общее техническое состояние внешних
световых приборов:

на функциональных поверхностях внешних световых приборов трещины, нанесено тонировочное покрытие, лакокрасочное покрытие, приборы не закреплены 

самовольное переоборудование внешних световых приборов 

Электрическая сеть:

повреждена изоляция проводников
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	412.02


412.03

412.04


413

413.01


413.02


413.03




501

501.01

501.02


501.03



501.04



501.05




502

502.01

502.02



	изоляция проводников, жгутов касается острых элементов конструкции 

проводники, жгуты не закреплены

применены нештатные предохранители или установлены посторонние предметы

Аккумуляторная батарея:

не закреплена, имеются трещины корпуса, протекает электролит

клеммы выводов не затянуты, имеют коррозионные повреждения

в одной сети соединяются батареи разных типов, емкостей

Пневматические шины и колеса

Пневматические шины:

количество не соответствует требованиям

применена восстановленная шина не соответствующая требованиям

тип конструкции, тип рисунка протектора, направление вращения не соответствует требованиям 

размер, индекс несущей способности, символ категории максимальной скорости не соответствует требованиям

шины имеют повреждения (порезы, разрывы и  т. п.), которые обнажают корд, расслоения в протекторе и (или) боковине, высота рисунка протектора не соответствует требованиям 
			
Колеса с установленными на них шинами:

количество не соответствует требованиям 

для установки и закрепления колес, между дисками сдвоенных колес применены не предусмотренные требованиями детали 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	502.03


502.04



502.05



601

601.01



602

602.01









602.02



603

603.01






701

701.01




	отсутствуют или не соответствуют  требованиям детали для крепления колес 

для установки пневматической шины применены детали, не предусмотренные требованиями 

трещины диска, обода 

Двигатель и его системы

Система питания топливом:

комплектность, место установки, крепления не соответствуют требованиям, нарушена герметичность составных частей

Система выпуска и нейтрализации газов:

комплектность, место установки, крепления не соответствуют требованиям, герметичность составных частей (элементы  глушителей, систем нейтрализации отработавших газов, систем выборочной каталитической нейтрализации мочевиной, систем рециркуляции газов и улавливания паров, систем вентиляции картера, фильтров удаления сажи, отдельных датчиков)

нейтрализаторы и система нейтрализации   отключены от процессов нейтрализации вредных выбросов 

Бортовая система диагностирования:

сигнализирует о существенных, в соответствии с  эксплуатационной  документацией транспортного средства, недостатках технического состояния 

Газобаллонное оборудование

Маркировка:

документально  не  подтверждена    правомерность установки газобаллонного оборудования
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	701.02


701.03





701.04



702

702.01


702.02


















702.03




702.04





	маркировка баллона, знаки безопасности не соответствуют требованиям

отсутствуют знаки опасности на транспортном средстве с газобаллонным оборудованием; отсутствуют идентификационные таблички    транспортного средства категорий М2 и М3 с газобаллонным оборудованием

применен баллон, не предназначенный для использования в составе газобаллонного оборудования транспортного средства 

Газовый баллон и его оснащение:

срок проведения технического осмотра баллона в соответствии с законодательством просрочен

установка баллона не соответствует требованиям относительно неподвижного крепления вне моторного отделения, в соответствующем положении, в соответствии с требованиями, без контакта с металлическими частями транспортного средства (кроме деталей 
крепления), ориентации цилиндрического баллона относительно оси транспортного 
средства, конструкции и количества  крепежных элементов, защиты баллона и баллонной арматуры от действия груза, защиты металостеклопластикового баллона от действия солнечных лучей, повреждения гравием, щебнем и веществами для противодействия обледенению дорожного покрытия, а также расстояния от баллона до поверхности дороги, не уменьшает продольную проходимость и углы въезда и съезда транспортного средства	

газонепроницаемый кожух не отвечает требованиям относительно поперечного сечения канала вывода в атмосферу, его ориентации и места вывода

баллон оборудован автоматическим ограничителем уровня наполнения сжиженного нефтяного газа, предназначенным для баллона другой конструкции 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	703

703.01


703.02


703.03









703.04










703.05 


704

704.01


704.02





704.03





	Газопроводы:

материал, диаметр, толщина стенки, покрытия газопровода не соответствует требованиям 

газопровод имеет сварные, паяные, резьбовые 	   
соединения или поврежден	

установка газопровода не отвечает требованиям относительно запрета контакта с металлическими составными частями, в частности в местах крепления без защитных прокладок, отсутствие в местах действия подъемных устройств транспортного средства и в пассажирском салоне или закрытом пространстве багажного (грузового) отделения, а также защиты газонепроницаемым кожухом

в пассажирском салоне или закрытом пространстве багажного или грузового отделения имеются соединения газопроводов, за исключением соединений с    газонепроницаемым кожухом и соединений с заправочным блоком, если эти соединения    оснащены защитным покрытием, стойким к воздействию сжиженного нефтяного газа   (сжатого природного газа), а любая утечка газа происходит непосредственно в атмосферу

через газопровод протекает ток для питания составных частей электрооборудования 

Газовая аппаратура и заправочный узел:

состав комплекта газобаллонного    оборудования не отвечает требованиям 

электрооборудование газобаллонного    оборудования не защищено по меньшей мере одним предохранителем от перегрузки, который возможно заменить без использования инструмента

аппаратура установлена с нарушением  требований о расстоянии между составными частями и выпускным трактом без тепловых экранов, креплений и крепежных элементов, не установлено защиты от повреждений в пассажирском салоне 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	704.04







705


705.01



705.02 



706

706.01  





706.02  









801


801.01


801.02


801.03
	заправочный узел установлен с нарушением требований по оснащению его по меньшей мере одним обратным клапаном для заправки сжиженным нефтяным газом, вынесенным наружу транспортного средства, крепления, защиты от воздействия грязи, влаги, а также размера выступания наружу 

Газобаллонное оборудование транспортного средства категорий М2 и М3:

баллон установлен не на нормированном расстоянии от переднего и заднего габарита транспортного средства 

пассажировместимость не уменьшена в соответствии с документами на    переоборудование транспортного средства 	

Функционирования:

газобаллонное оборудование функционирует с нарушением требований по герметичности, прекращения подачи газа с отключением системы зажигания, ограничения   максимального давления 

двигатель, кроме газодизеля и двигателей с системами впрыска бензина непосредственно в камеру сгорания, не оборудован системой переключения на разные виды топлива, которая делает невозможным подачу в двигатель более  чем одного вида топлива

Факторы, характеристики негативного воздействия на окружающую природную среду

Содержание в отработанных газах монооксида углерода, углеводородов, дымность:

объемная концентрация монооксида углерода не соответствует требованиям 

объемная концентрация углеводородов не соответствует требованиям 

дымность не соответствует требованиям 		
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	802

802.07



802.08


803

803.01






901


901.01



901.02


901.03



902

902.01


903

903.01



904

904.01


	Уровень звука:

отсутствуют, повреждены, не действуют глушители, резонаторы выпуска сжатого воздуха тормозной системы 

отсутствуют, повреждены, не действуют глушители системы выпуска двигателя 

Утечка эксплуатационных жидкостей:

утечка жидкости через соединения, которые  не уплотнены, вследствие повреждений    составных частей транспортного средства 

Другие элементы, которые влияют на    безопасность транспортного средства 

Пассажировместимость, сиденья, ремни                безопасности:

общее количество мест для пассажиров, пассажирских сидений и их размещение не соответствуют требованиям 

конструкция и крепления сидений водителя, пассажиров не соответствует требованиям

конструкция, количество, техническое состояние ремней безопасности и элементов    их креплений не соответствует требованиям

Замки дверей, бортов кузова:

конструкция, количество, функционирование не соответствуют требованиям

Бамперы:

отсутствие переднего, заднего бампера, конструкция самовольно изменена, не закреплено в соответствии с требованиями 	

Защитные устройства:

отсутствует заднее защитное устройство, конструкция самовольно изменена, не  закреплено в соответствии с требованиями
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	904.02




905

905.01




905.02



906


906.01


906.02




906.03


906.04


907

907.01


907.02

907.03


908

908.01

908.02 

	отсутствует боковое защитное устройство или через повреждения потеряно его   энергопоглощающие свойства, конструкция самовольно изменена 

Рама, кузов, другие несущие элементы:

изломы, трещины, сквозные коррозионные   повреждения, трещины сварных несущих швов или непригодности их к выполнению функций по назначению 

отсутствует болт или другие крепежные    детали соединений несущих элементов или    они не соответствуют требованиям

Седельно-сцепное устройство, шкворень полуприцепа:

отсутствует маркировка в соответствии с требованиями 

превышено предельное значение износа, повреждены составные части, которые    взаимодействуют со шкворнем полуприцепа, не затянуты или отсутствуют крепежные детали 

замочное устройство не соответствует требованиям 

превышено предельное значение износа шкворня

Переднее, заднее буксировочное устройство:

отсутствует или повреждено с потерей  несущей способности 

упругие элементы (демпферы) повреждены 

отсутствуют элементы блокировки или стопорения запорных устройств

Грузовая платформа, грузовой кузов:

платформа, кузов не закреплены

днище, стенки, несущие элементы насквозь повреждены, в частности коррозией
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	908.03



908.04


908.05





908.06



910

910.01


910.02



910.03


910.04

910.05

910.10





910.11  


910.12 


910.13


 
	каркас, тент, замки, боковые отбойные брусья повреждены, имеют острые кромки, не закреплены в соответствии с требованиями 	

замок откидного борта не обеспечивает его фиксацию, блокирование или стопорение			

устройство автоматического управления замком борта самосвала не действует или действует с нарушением требований, отсутствует упор против произвольного опускания кузова самосвала

погрузочно-разгрузочные устройства не закреплены, их привод не действует, применено электропитание высокого напряжения 	

Пассажирский кузов, кабина:

кузов не закреплен в соответствии с требованиями

днище, стенки, кожух колеса, элементы внешней обшивки, несущие элементы  насквозь повреждены, в частности коррозией 	

отсутствует маркировка, элементы механизмов открытия аварийных дверей, люков

двери не закрываются 

средства обогрева не действуют

механизм поднимания-опускания перекидной кабины не фиксирует кабину в рабочем и (или) транспортном положениях, отсутствует ограничители угла наклона кабины, элементов подвески

аварийный люк заблокирован от открытия, отсутствует механизм фиксации рукоятки

капот не фиксируется в транспортном положении 

отсутствует средство извлечения стекол, окон в аварийной ситуации в соответствии с требованиями
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	910.14


911

911.01

911.02


912


912.01




913

913.01


913.02


913.03



913.04


913.05


914


914.01






914.02


	отсутствует надписи или информационные таблички для пользователя аварийным выходом 	

Запасное колесо:

запасное колесо не закреплено 

средства механизации подъема-опускания колеса не действуют

Силовая передача и ее механизмы 
управления:

отсутствуют все элементы подвески, составные части (редуктор, карданная или бортовая передача, вариатор), защитные щитки или они не соответствуют требованиям

Мосты, оси:

балка оси (моста) имеет трещины, чрезмерные изгибы, заварены (запаяны) трещины 

несущие элементы подвески сломаны, имеют трещины, чрезмерную остаточную деформацию 

элементы поворотной цапфы сломаны, имеют трещины, чрезмерную остаточную деформацию, тугой ход

пневморессора повреждена, заблокирована, установлена с нарушением требований

гаситель колебаний поврежден, вытекает рабочая жидкость 
		 
Средства фиксации, дублирование сцепных устройств прицепов:

отсутствует или не соответствуют требованиям средства фиксации опоры дышла прицепа, дублирование сцепного устройства в случае аварийного отсоединения прицепа (страховочные тросы, цепи или аналогичные конструкции, элементы их крепления)

отсутствуют или не соответствуют требованиям средства фиксации механизма поворота передней оси прицепа
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	914.03







914.04





914.05


915

915.01

915.02




915.03



916

916.01



916.02


916.03

916.04




1001

1001.01
	выносная или выдвижная опора (аутригер) в транспортном положении не фиксируется, отделяемая от транспортного средства дополнительная опора (подложка) для выносной опоры не фиксируется (не закрепляется) в транспортном положении или механизм их фиксации не соответствует требованиям

движущиеся элементы оборудования (поворотные платформы, стрелы, грузоподъемные устройства, другие рабочие органы) не фиксируются в транспортном положении в соответствии с требованиями 

отсутствует, не фиксируется в транспортном положении опорное оборудование полуприцепа 

Приборы:

не функционирует тахограф

спидометр отсутствует (если предусмотрено требованиями) или он не функционирует, не опломбирован (если это предусмотрено требованиями)

таксометр отсутствует (если предусмотрено требованиями) или он не функционирует, не опломбирован 

Оборудования:

отсутствие противооткатных упоров, повреждения, конструкция не соответствует требованиям 

отсутствует или не действует звуковой сигнал, сирена или горн в соответствии с требованиями

отсутствует аптечка 	

отсутствует огнетушитель

Дополнительная проверка транспортного средства категорий М2 и M3 (автобусы)

Конструкция автобуса, его составные части:

конструкция пассажирских, аварийных дверей 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	




1001.02


1001.03


1001.04


1001.05


1001.06


1001.07



1001.08


1001.09




1001.10


1002

1001.21




1001.22



	не соответствует требованиям открывания изнутри и снаружи органом открывания-закрывания дверей и (или) дистанционного управления 

отсутствуют, не отвечают требованиям защитное устройство механизмов дверей

отсутствуют, не отвечают требованиям средства контроля за закрыванием дверей 

аварийный выход, доступ к нему не соответствует требованиям 

покрытие пола не соответствует требованиям (создает опасность споткнуться, поскользнутьс)

сиденья для пассажиров, членов экипажа не соответствуют требованиям

количество поручней, их расположение и техническое состояние не отвечают требованиям 

конструкция мест для лежания не соответствует требованиям

отсутствует или не функционирует светосигнальная, акустическая видеосистема общения водитель –  пассажир, водитель - член экипажа в соответствии с требованиями

отсутствуют, не действуют средства внутреннего освещения согласно требованиям

Надписи, маркировка:

освещение и элементы крепления трафаретов касающиеся маршрута, не установлены, повреждены, установлены с нарушением требований

 не соответствуют требованиям или отсутствуют надписи, пометки входа-выхода, пассажировместимости, указателя места расположения медицинской аптечки, огнетушителя 		
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	



1101

1101.01











1101.02



1101.03



1101.04








1101.05



1102

1102.01



1102.02


1102.03
	Дополнительная проверка автобуса, предназначенного для перевозки
школьников

Конструкция автобуса, его составные части:

с места водителя невозможно управлять открыванием дверей и заблокировать их, заблокированные двери не открываются средствами аварийного открывания, автоматическая блокировка дверей самовольно снимается на скорости движения более                    5 километров в час, автобус может тронутся с места с открытыми дверями, в случае открытия дверей не действует прерывистая акустическая сигнализация, звук которой не проникает внутрь автобуса

на кузове отсутствует надписи “Школьный автобус”, опознавательного знака “Дети” в соответствии с требованиями 

задний ход автобуса не сопровождает акустический сигнал в соответствии с требованиями

на месте для перевозки пассажиров на колясках отсутствует маркировка, отсутствуют или не действуют средства крепления колясок, не предусмотрены места для крепления кресел-колясок в разложенном и (или) сложенном состоянии, не обеспечен доступ для загрузки (разгрузки) коляски в соответствии с требованиями 

сиденья, граничащие с проходом, не имеют боковых элементов для удержания пассажиров, если это предусмотрено требованиями

Специальное оборудование:

устройство для поднятия школьника в кресле-коляске не действует, не соответствует требованиям 
			 
отсутствует, не отвечает требованиям конструкция ремней безопасности 

отсутствуют или неисправны внутренние
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	




1102.04




1102.05





1102.06





1201

1201.01




1201.02



1201.03





1201.04




1201.05


	зеркала наблюдения за пассажирами с места водителя, с места лица, сопровождающего пассажиров, если это предусмотрено требованиями 

отсутствуют, неисправны средства связи для сигнализации водителю с места пассажира или лица, сопровождающего пассажиров о требовании об остановке 

отсутствует, не включаются с рабочего места водителя проблесковые маячки оранжевого цвета на крыше независимо от того, закрыты или открыты двери, двигатель работает или нет, если это предусмотрено требованиями

отсутствует или не функционирует ограничитель скорости и соответствующая сигнализация, тахограф

Дополнительная проверка автобуса, предназначенного для перевозки инвалидов
Специальное оборудование:

отсутствуют, не закреплены или не соответствуют требованиям горизонтальные поручни вдоль стенок кузова возле места установки кресла-коляски

отсутствуют, не закреплены, не соответствуют требованиям средства крепления кресла-коляски в транспортном положении

не обеспечено блокировки движения в случае, когда средства подъема-опускания, перемещения кресла-коляски не установлено в транспортное положение, а пассажирские двери не закрыты

отсутствует, не отвечает требованиям сигнализация на рабочем месте водителя о месте размещения средств поднимания-опускания, кресла-коляски, о требовании об остановки

отсутствует, не отвечает требованиям транспортная коляска для перемещения инвалида и коляска, совмещенная с установленным унитазом туалета в автобусе II и
III класса 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	1201.06








	

1201.07



1202


1202.01



1202.02






1301

1301.01




1302

1302.01



1302.02



	отсутствуют, не отвечают требованиям опоры сидений кресел-колясок для стоп, голеней инвалидов, спинка сиденья не фиксируется в наклоненном положении, не возвращается в исходное положение, покрытие подушек и спинок повреждены, неисправны ремни безопасности в автобусах II и III класса, подлокотники сидений, которые размещены возле прохода, не откидываются или      повреждены

конструкция средств обеспечения доступа инвалидов в автобус и их перемещения внутри не соответствуют требованиям

Отделение для перевозки кресла-коляски инвалида, документация:

отсутствует, не отвечает требованиям устройство крепления сложенной коляски в транспортном положении 

отсутствует, не отвечает требованиям документация по перевозки пассажиров инвалидов
			 
Дополнительная проверка транспортных     средств - такси категории М1

Комплектность:

отсутствует, не отвечает требованиям фонарь “такси”, сигнальные фонари со светофильтрами красного и зеленого цветов, таксометр, информационные таблички о водителе 

Оборудование:

таксометр и сигнальные фонари не включаются-выключаются с рабочего места водителя в соответствии с требованиями 

фонарь “такси” не может быть включенным, когда таксометр выключен и независимо от включения других световых приборов
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	


1401

1401.01



1401.02



1401.03




1401.04



1401.05




1401.06



1401.07




1401.08






1501

1501.01

	Дополнительная проверка автомобиля скорой медицинской помощи

Специальное оборудование:

отсутствует, не отвечает требованиям относительно крепления в транспортном положении специальное оборудование 

отсутствует, не отвечает требованиям   отдельный выключатель дополнительной аккумуляторной батареи 

отсутствует, не отвечает требованиям преобразователь постоянного тока базового автомобиля в переменный ток напряжением        220 В, частотой 50 Гц 

возможно осуществить пуск двигателя и движение в случае, когда специальное оборудование питает внешний источник 

дополнительные электрические системы питания специального оборудования не имеют отдельных предохранителей или соответствующих электронных устройств 	

кузов, элементы шасси использованы как “заземление” дополнительных электрических систем 

двери медицинского салона не фиксируются в открытом положении, аудио -  и (или) визуальный сигнал не предупреждает водителя об открытии дверей медицинского салона 

в систему вентиляции - обогрева медицинского салона сквозь неплотности попадают отработанные газы

Дополнительная проверка крупногабаритного, тяжеловесного транспортного средства

Комплектация:

отсутствует, не отвечает требованиям комплект противооткатных упоров, предупреждающих конусов, знаков объезда, противоскользящих
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	


1501.02




1501.03




1501.04




1501.05







1501.06



1502

1502.01






1601

1601.01






	 цепей пневматических шин автомобиля-тягача и прицепа 

отсутствует, не отвечает требованиям жесткий буксир, мигающий фонарь красного цвета или знак аварийной остановки, жилет оранжевого цвета со светоотражающими элементами 

отсутствует, не отвечает требованиям опознавательный знак ограничения скорости, передний и задний сигнальный щиток “Негабаритный груз”

отсутствуют в достаточном количестве или не отвечают требованиям фонари переднего белого и заднего красного цвета для установки на крайних габаритных частях негабаритного груза 

отсутствует, не отвечает требованиям знак “Длинномерное транспортное средство” и фонари белого, красного и оранжевого цвета или они и транспортное средство не приспособлены для установки соответственно спереди, сзади и по бокам транспортного средства 

отсутствуют, не отвечают требованиям относительно конструкции и установки зеркала заднего вида 

Цветографические маркировки:

отсутствует, не отвечает требованиям

Дополнительная проверка транспортных средств категорий FL, OX, AT, EX/II,EX/III, предназначена или приспособлена для перевозки опасных грузов

Конструкция, комплектация:

характеристики специального оборудования транспортного средства для перевозки опасных грузов не подтверждены официальными документами в соответствии с законодательством, их срок действия закончился, в них указаны другие транспортные средства
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	1601.02



1601.03



1601.04

1601.05








1601.06



1601.07



1601.08


1602


1602.01






1602.02



1602.03



	 конструкция базового транспортного средства (его составных частей) не соответствует требованиям

информационные таблички опасных грузов по количеству и качеству, размерам и местам установки не соответствуют требованиям 

транспортное средство не отвечает требованиям 	

комплект специального оборудования (противооткатные упоры, средства пожаротушения, конусы со светоотражающей поверхностью, мигающие фонари желтого цвета с автономным питанием, знаки аварийной остановки, жилеты со светоотражающими элементами, переносные фонари) не отвечают требованиям 

составные части электросети по конструкции, исполнению и месту установки не соответствуют требованиям

тормозные системы (рабочая, стояночная, длительного действия, аварийная) не соответствуют специальным требованиям 

отсутствует, не отвечают требованиям устройства ограничения скорости

Проверка технического состояния транспортных средств отдельных категорий:

не отвечает требованиям к транспортным средствам категорий EX/II и EX/III относительно места установки отопительного устройства и функционирования его выключателя, выключение  электрооборудования

не отвечает требованиям к транспортному средству закрытого типа категории EX/II относительно дверей, окон, крышек 

не отвечает требованиям к транспортному средству незакрытого типа категории EX/III относительно дверей и их запорных устройств 
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	Код

	Объект или предмет проверки
	Метод контроля

	Оценка несоответствия

	
	
	
	НН
	СН
	ОПН

	1602.04







1602.05

	не отвечает требованиям к транспортным средствам категорий FL, OX и AT    относительно технического состояния элементов крепления специальных средств, предназначенных для размещения груза, заднего защитного устройства, выключателя нагревательного устройства 

не отвечает требованиям к транспортному средству, которое предназначено для перевозки самореактивных веществ и органических пероксидов, относительно регулирования и контроля за температурой груза, пропуска паров груза в кабину водителя, технического состояния вентиляционных отверстий и соответствующих клапанов грузового отделения
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Исполняющий обязанности 
Министра Совета Министров 
Луганской Народной Республики                                                       Н. И. Хоршева



     


