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                                  УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров
                                                                 Луганской Народной Республики
от «11» апреля 2017 года №167/17 
Порядок проведения сертификационных испытаний

 транспортных средств перед началом серийного производства

 в Луганской Народной Республике

1. Область применения

Порядок проведения сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства в Луганской Народной Республике (далее – Порядок) устанавливает основные требования к организации и проведению сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства, а также требования к составу, содержанию и оформлению документов по результатам этих испытаний.

Положения настоящего Порядка являются обязательными при проведении сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства.

2. Ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:

Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 80-II                   «О дорожном движении»;

Закон Луганской Народной Республики от 27.05.2016 № 95-II                «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон Луганской Народной Республики «Об обеспечении единства измерений»);

Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики              от 23 августа 2016 года № 438 « Об утверждении Временных правил обращения продукции, подлежащей обязательной сертификации в Луганской Народной Республике и Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Луганской Народной Республике» (далее – постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 23 августа 2016 года № 438);

Временный порядок проведения сертификации в Луганской Народной Республике, утвержденный приказом Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики от 12.12.2015 № 63 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 12.01.2016 под № 2/349  (далее – Временный порядок проведения сертификации в Луганской Народной Республике);

Временные правила аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия,  юридических лиц,  выполняющих работы и/или оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений утвержденные приказом Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики № 38 от 28.04.2015 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 21.10.2015 под № 269/278 (далее – Временные правила аккредитации);

ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».

3. Основные понятия

Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) аттестация методики испытаний – определение обеспечиваемых методикой значений показателей точности, достоверности и (или) воспроизводимости результатов испытаний и их соответствия заданным требованиям;

2) данные испытаний – регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки;

3) измерение – совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

4) испытания – экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий;

5) испытательная лаборатория (центр) – лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции, аккредитованная в государственной системе аккредитации;

6) испытательное оборудование – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

7) контрольные испытания – испытания, проводимые для контроля качества объекта;

8) метод испытаний – правила применения определенных принципов и средств испытаний;

9) методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

10) нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов;

11) образец для испытаний – продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях;

12) приемочные испытания – контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению;

13) предварительные испытания – контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания; 

14) протокол испытаний – документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результатах испытаний, оформленный в установленном порядке;

15) результат испытаний – оценка характеристик свойств объекта, установление соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний;

16) средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений;

17) средство испытаний – техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний;

18) сертификационные испытания – контрольные испытания продукции, проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств установленным (заявленным) требованиям;

19) транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

20) эксперт по сертификационным испытаниям – специалист, обладающий необходимой квалификацией для проведения определенных видов сертификационных испытаний 

и другие термины и определения по ГОСТ 16504.

4. Общие положения

4.1. Сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства являются частью приемочных испытаний, по результатам которых принимается решение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям.

4.2. При проведении сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства определяют характеристики (параметры) транспортных средств, влияющие на их безопасность, жизнь и здоровье людей, охрану окружающей среды и иные показатели, обязательность соответствия которых установленным требованиям определена законодательством Луганской Народной Республики (далее – обязательные испытания). 

4.3. Сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства проводят на опытных образцах, выдержавших предварительные испытания.

Идентификацию отобранных для испытаний образцов проводят  в соответствии с Временным порядком проведения сертификации в Луганской Народной Республике.

4.4. Сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства проводят в испытательных лабораториях, аккредитованных в соответствии с Временными правилами аккредитации на проведение соответствующих испытаний.

При отсутствии аккредитованной испытательной лаборатории или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства в аттестованных испытательных лабораториях в присутствии представителя органа по сертификации.

Объективность сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства наряду с испытательной лабораторией обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

4.5. Сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства проводят в соответствии с требованиями стандартизованных или аттестованных методик испытаний.

4.6. Официальным документом, в котором представляют результаты сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства, является протокол сертификационных испытаний.

4.7. Оплату расходов, связанных с предоставлением и доставкой образцов организацией и проведением сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства, производит заявитель.

5. Организация сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства

5.1. Решение о необходимости проведения сертификационных испытаний транспортных средств перед началом серийного производства принимает производитель транспортных средств в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики, о чем сообщает (подает заявку на сертификацию) в орган по сертификации, аккредитованный на проведение сертификации транспортных средств в соответствии с Временными правилами аккредитации.

5.2. Сертификационные испытания транспортных средств перед началом серийного производства проводят в рамках сертификации транспортных средств. 

Информацию об испытательных лабораториях (центрах), имеющих в области аккредитации соответствующие виды испытаний, орган по сертификации сообщает заявителю для выбора испытательной лаборатории. 

5.3. На сертификационные испытания вместе с образцами транспортных средств заявитель направляет решение по заявке органа по сертификации,  акт отбора образцов и акт идентификации образцов.

5.4. Отбор образцов для проведения сертификационных испытаний проводит представитель органа по сертификации или эксперт по сертификационным испытаниям либо иное компетентное лицо в присутствии представителя заявителя на основании доверенности органа по сертификации.
Количество образцов, порядок их отбора, порядок идентификации и хранения устанавливают в соответствии с нормативными документами на транспортные средства, стандартизованными или аттестованными методиками сертификационных испытаний.

При отсутствии в этих документах конкретных указаний о количестве образцов, отбираемых для сертификационных испытаний, принимают их количество, соответствующее количеству образцов для проведения периодических испытаний по определению аналогичных характеристик (параметров), указанному в нормативных документах на продукцию. Окончательное решение о количестве образцов для сертификационных испытаний принимает орган по сертификации.
5.6. При проведении идентификации образцов транспортных средств сравнивают основные характеристики (параметры) образцов, указанные в заявке на сертификацию продукции, с фактическими, приведенными в маркировке и в сопроводительной документации, в том числе:

- наименование, тип, модель, идентификационный номер, модификация транспортных средств;

- наименование изготовителя или данные о происхождении транспортных средств;

- принадлежность к данной опытной партии;

- указание о соответствии данному технологическому процессу изготовления и другие.

Отобранные и идентифицированные образцы направляют на испытания с сопроводительными документами, указанными в 5.3.

5.6. Обслуживание образцов (при необходимости) в процессе сертификационных испытаний обеспечивает заявитель.

6. Проведение сертификационных испытаний

6.1. Проведение сертификационных испытаний транспортных средств осуществляют в строгом соответствии с требованиями стандартизованных или аттестованных методик сертификационных испытаний.

6.2. Испытательное оборудование, используемое при проведении испытаний, должно быть аттестовано в соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об обеспечении единства измерений».

Средства измерений, используемые при проведении испытаний в сфере обязательной сертификации, должны иметь свидетельство о поверке (оттиск поверочного клейма) в соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об обеспечении единства измерений».

При проведении испытаний в сфере добровольной сертификации применяются средства измерений, прошедшие калибровку или метрологическую аттестацию в соответствии с Законом Луганской Народной Республики «Об обеспечении единства измерений».

Персонал, проводящий испытания, должен обладать необходимой квалификацией для проведения определенных видов сертификационных испытаний.

6.3. Регистрационные записи, выполненные при определении каждого показателя транспортных средств, должны надежно храниться в течение установленного срока при соблюдении конфиденциальности.

Регистрации подлежат все производимые в обеспечении испытаний расчеты и другие необходимые для подтверждения результатов работ данные.

6.4. Расчеты и передачи данных должны систематически проверяться. Если используются компьютеры или автоматизированное оборудование для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или поиска данных испытаний, необходимо удостовериться:

- что разработанное пользователем программное обеспечение достаточно подробно задокументировано и должным образом оценено как пригодное для применения;

- разработаны и внедрены процедуры защиты данных (эти процедуры должны включать целостность и конфиденциальность ввода или сбора, хранения данных, их передачи и обработки);

- обеспечено должное техническое обслуживание компьютеров и автоматизированного оборудования, а также созданы условия окружающей среды и работы, необходимые для поддержания точности данных испытаний.

6.5. Объем и содержание зарегистрированной информации, предназначенной для хранения, должны обеспечивать возможность сопоставления результатов испытаний при их повторном проведении.

6.6. Сертификационные испытания в испытательной лаборатории (центре) проводят на основании договора между заявителем и испытательной лабораторией (центром) при наличии решения органа по сертификации согласно заявке на сертификацию транспортных средств.

Конкретный порядок проведения испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) от получения заявки на испытания до выдачи протокола испытаний устанавливается документами испытательной лаборатории (центра).

7. Оформление результатов сертификационных испытаний

7.1. Результаты сертификационных испытаний транспортных средств приводят в протоколе испытаний, содержание которого должно соответствовать требованиям документов испытательной лаборатории (центра).

7.2. Результаты определения каждого сертификационного показателя должны быть представлены точно, четко, недвусмысленно и объективно в соответствии с требованиями методик сертификационных испытаний.

7.3. Протоколы сертификационных испытаний предоставляют заявителю и в орган по сертификации.

 Протоколы сертификационных испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата, если иное не установлено соответствующими порядками сертификации групп однородных транспортных средств и документами испытательной лаборатории (центра).

7.4. По результатам сертификационных испытаний орган по сертификации принимает решение о соответствии транспортных средств обязательным требованиям, установленным в п. 4.1 данного Порядка.
Протоколы сертификационных испытаний составляют часть приемочных испытаний, по результатам которых производитель принимает решение о целесообразности серийного производства транспортного средства. 

Исполняющий обязанности

Министра Совета Министров

Луганской Народной Республики
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