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                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики

от «19» декабря 2017 года № 789/17
Временное положение о порядке разработки проекта
санитарно-защитной зоны предприятия
I. Общие положения
1.1. Настоящее Временное положение о порядке разработки проекта санитарно-защитной зоны предприятия (далее – Положение), регулирует порядок разработки, установления проектных границ, изменения размеров санитарно-защитной зоны предприятий в Луганской Народной Республике.

1.2. Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это территория, отделяющая предприятие и его объекты, технологические процессы, которые являются источниками воздействия на окружающую среду. СЗЗ – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на окружающую среду.
СЗЗ – это специфическая функциональная зона, отделяющая территорию предприятия от селитебной зоны и зон функционального использования в соответствии с нормативными  требованиями к уровню воздействия на окружающую среду.
1.3. Источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека являются промышленные, сельскохозяйственные и другие объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды химическими, физическими и биологическими факторами.

Размеры СЗЗ для промышленных, сельскохозяйственных и других объектов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (далее – объект), устанавливаются в соответствии с действующими на территории Луганской Народной Республики санитарными нормами и правилами планировки и застройки населенных пунктов (далее –СанПиН).
Для СЗЗ объектов должны выполняться следующие требования: на внешней границе СЗЗ уровни создаваемого объектом воздействия не должны превышать гигиенические нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ населенных мест, предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия физических факторов), на границе курортно-рекреационной зоны – 0,8 от значений вышеуказанных нормативов.
1.3. Территория СЗЗ определяется с целью:

обеспечения перечня мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровня шума и прочих факторов негативного воздействия в пределах допустимых значений как в пределах СЗЗ, так и за ее пределами;

предотвращения или ослабления негативного воздействия производственных объектов на окружающую среду.
1.4. Территория СЗЗ определяется одновременно с разработкой всех видов  проектов строительства и документации, реконструкции или эксплуатации предприятия. Разработка проекта СЗЗ ведется в пределах нормативов, установленных в соответствии с санитарной классификацией предприятия по СанПиН.

1.5. Размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.) по разработанным в установленном порядке методикам, с оценкой риска для здоровья населения – для промышленных объектов и производств I и II классов опасности (расчетная СЗЗ).
1.6. Размер СЗЗ для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная СЗЗ. После подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер СЗЗ. 

1.7. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

1.8. Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов), СЗЗ устанавливается индивидуально для каждого объекта.

1.9. Реконструкция, техническое переоснащение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта СЗЗ с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

1.10. Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

1.11. Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции вновь применяемые технологические и технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, а при проектировании производств на основе новых технологий – данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства.

1.12. В проекте СЗЗ предприятия:

1.12.1. Обосновывается планируемая граница СЗЗ.
1.12.2. Определяется достаточность уже разработанного перечня мероприятий.
1.12.3. Разрабатывается новый перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха и благоустройству территории СЗЗ                                    (по необходимости).
1.12.4. Разрабатывается предложение по организации территории, обеспечивающей снижение негативного воздействия производственных объектов на окружающую среду в соответствии с нормативами. 

1.13. Установление размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, которая входит в состав проекта.
1.14. Установление, изменение размеров установленных СЗЗ для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется решением Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция»  Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики на основании:

а) предварительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданного Государственной службой «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики;

б) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

в) экспертизы проекта СЗЗ с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), выполненной аккредитованными организациями;

г) оценки риска для здоровья населения;

д) систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

1.15. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры СЗЗ могут быть установлены, изменены решением Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителя на основании:

а) предварительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданного Государственной службой «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики,

б) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

в) результатов экспертизы проекта СЗЗ с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля ЭМП и др.), выполненной аккредитованными лабораториями;

г) систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

1.16. Если при рассмотрении проекта СЗЗ промышленные объекты и производства отнесены к более низкому, чем II класс опасности, окончательное решение по установлению размера СЗЗ может приниматься Главным государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики, главным врачом Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителем.

1.17. Размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен:
а) при объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе СЗЗ и за ее пределами – по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности – по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

б) подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

в) уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности;

г) внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

1.18. Размер СЗЗ  для проектируемых и действующих промышленных объектов и производств может быть увеличен по сравнению с классификацией, полученной расчетным путем и/или по результатам натурных наблюдений и измерений, для предприятий I и II класса опасности Главным государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики Луганской Народной Республики, главным врачом Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики; для предприятий III, IV,V классов опасности – по результатам натурных наблюдений и измерений Главным государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики, главным врачом Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителем.
1.19. Размер СЗЗ для научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в каждом конкретном случае с учетом результатов экспертизы проекта СЗЗ, а также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздействия.

1.20. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики, главным врачом Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I, II, III, IV, V классам опасности.

1.21. Процесс разработки проектов СЗЗ осуществляется за счет средств заказчика проекта.

1.22. В качестве разработчика проекта СЗЗ может выступать экспертная организация.

1.23. Разработка проекта организации СЗЗ предприятия (групп предприятий) выполняется на основании оформленного в установленном порядке договора (контракта) на разработку проекта.

1.24. Договор (контракт) заключается экспертной организацией с заказчиком проекта, которым может быть непосредственно инвестор (прямой договор подряда или субконтракт) или иные юридические лица (договор субподряда или контракт), имеющие необходимые финансовые средства. 

1.25. Утвержденный проект организации СЗЗ является правовой основой для установления (изменения, отмены) границ СЗЗ как линий градостроительного регулирования территории.

1.26. Использование территории СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами СанПиН и другими действующим правовыми актами.

1.27. В СЗЗ устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

1.28. Санитарными правилами и нормами не допускается размещение следующих объектов на территории СЗЗ, предприятий других отраслей промышленности и в зоне их влияния: жилых объектов; коллективных или индивидуальных  дачных  и  садово-огородных  участков;  спортивных сооружений,  парков,  образовательных  и  детских  учреждений,                  лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

1.29. В границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

1.30. В границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.

1.31. В границах СЗЗ допускается размещать:

а) сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

б) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.
При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно соблюдение требования об отсутствии превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при совместном учете воздействий;

в) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

г) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электрические подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и СЗЗ;

д) новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции при исключении их взаимного негативного воздействия.

1.32. Объекты, размещение которых в пределах СЗЗ разрешено, не должны занимать более 30% ее территории.
2. Основные этапы разработки проекта СЗЗ
2.1. Разработка проекта организации СЗЗ включает следующие основные этапы: составление и согласование задания на разработку проекта СЗЗ, разработку проекта организации СЗЗ, согласование проекта организации СЗЗ.

2.2. Техническое задание на разработку проекта организации СЗЗ должно содержать:

характеристику отраслевой и технологической специфики производства;

документы санитарной классификации объекта, для которого обязательна разработка проекта СЗЗ;

описание градостроительной планировки территории в пределах нормативной СЗЗ (по СанПиН) и фактической СЗЗ;

перечень и порядок сбора первичных данных;

градостроительные требования к организации СЗЗ, установленные в соответствии с градостроительной документацией.

3. Исходные данные для разработки проекта СЗЗ
3.1. Для разработки проекта организации СЗЗ используются и затем включаются в состав проекта следующие исходные данные:

а) ситуационный план (схема) местонахождения земельного участка в масштабе 1:2000 или без масштаба; 

б) генеральный план предприятия с нанесенными существующими строениями и указанием перспективного строительства в масштабе 1:500 (предоставляется предприятием);

в) правоустанавливающий документ на землепользование (предоставляется предприятием);

г) реквизиты предприятия (предоставляются предприятием);

д) документы, обосновывающие объемы выбросов, для получения специального разрешения на осуществление выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух стационарными источниками субъектов хозяйственной деятельности и результаты последнего ведомственного лабораторного контроля соблюдения нормативов. 

3.2. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 3.1.5, – данные инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ предоставляются предприятием. При отсутствии воздухоохранной документации предоставляются паспорта на вентиляционные системы и газоочистные установки, на генплан предприятия наносятся точки расположения выхлопов вентиляционных систем:

а) проект нормативов предельно допустимых сбросов (далее – ПДС);

б) разрешение на специальное водопользование (предоставляются предприятием);

в) шумовые паспорта вентиляционных систем и оборудования (предоставляются предприятием);

г) гигиенические паспорта источников ионизирующего излучения, электромагнитного излучения и т.п. (предоставляются предприятием);

д) характеристика разрешенного и намечаемого строительства (предоставляется предприятием);

е) показатели теплоснабжения – существующее положение и на расчетный срок (предоставляются предприятием);

ж) данные по транспорту предприятия (предоставляются предприятием);

з) характеристика источников сточных вод (предоставляется предприятием);

и) количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем других предприятий), использованной и переданной другим организациям, с указанием на соответствующий договор (предоставляется предприятием);

к) характеристика отходов, образующихся на предприятии (предоставляется предприятием);

л) справка о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха, выданная отделом экологических расчетов и справок центра по гидрометеорологии Луганской Народной Республики и согласованная с санитарно-эпидемиологической станцией (предоставляется предприятием).

3.3. За полноту, достоверность и обоснованность исходных данных, послуживших основанием для разработки проекта, а также за своевременное представление проектной организации изменений (дополнений) к исходным данным (техническому заданию), несет ответственность Заказчик.

3.4. При разработке и оформлении проекта организации СЗЗ следует использовать следующие реквизиты предприятия:

полное наименование предприятия;

административная подчиненность;

наименование и адрес организации – генерального проектировщика;

стоимость основных промышленных фондов, в том числе зданий и сооружений (млн руб.) на дату последней переоценки;

мощность предприятия в год – проектная/фактическая;

3.4.6. численность (всего, в том числе в наибольшую смену) кадров (чел.), количество смен.

3.5. В качестве исходных данных при разработке проекта организации СЗЗ и для включения в его состав используются следующие показатели теплоснабжения (на момент разработки проекта и на расчетный период):
а) максимально-часовой расход тепла на цели: отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (Гкал/ч); на технологические нужды; в паре давлением P = атм (т/ч); в воде;

б) источники теплоснабжения: ТЭЦ; котельная; другие предприятия;
в) оборудование котельной: количество и тип котлов, их тепловая производительность;

г) топливо, на котором работает котельная. Расход топлива на котельную (т/ч; т/год);

д) возможность развития и расширения котельной.

3.6. В качестве исходных данных при разработке проекта организации СЗЗ и для включения в его состав используется следующая информация по транспорту предприятия:
а) грузовые и специальные машины с двигателями: бензиновыми (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т); дизельными (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т); 

б) газобаллонными (до 3 т; от 3 до 6 т; более 6 т);

в) автобусы с двигателями: бензиновыми; дизельными; газобаллонными;

г) легковые: служебные, специальные автомашины;

д) другие (строительные механизмы, автопогрузчики и т.п.).

3.7. В качестве исходных данных при разработке проекта организации СЗЗ и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:
а) наименование источника сточных вод;

б) режим сброса;

в) контрольно-измерительные приборы;

г) городской водосток (по каждому выпуску): №, дата договора на прием стоков; перечень показателей состава и свойств сточной воды; фактический сброс (г/ч, т/год); утвержденный ПДС, г/ч                                           (для спецводопользователей).

3.8. В качестве исходных данных при разработке проекта организации СЗЗ и для включения в его состав используется следующая информация об отходах, образующихся на предприятии:
а) наименование отходов, единицы измерения;

б) технологический процесс или производство, в котором образуются отходы;

в) наличие отходов в местах складирования;

г) образование отходов (всего; передано другим предприятиям);

д) наименование организации – приемника отходов или наименование полигона для захоронения отходов;

е) номер и дата договора на вывоз отходов.

4. Установление проектных границ СЗЗ
4.1. Границы СЗЗ устанавливаются по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения на основе:

а) определения всех видов воздействий объекта на среду обитания и здоровье человека, связанных с его производственной деятельностью, обусловливающих совокупную зону сверхнормативных воздействий;

б) анализа градостроительной ситуации (существующих и перспективных планировочных ограничений по созданию СЗЗ) и возможности минимизировать СЗЗ с учетом планировочных ограничений;

в) учета расчетных зон сверхнормативного воздействия (по факторам: загрязнения атмосферного воздуха, шумового дискомфорта, уровня вибрации, воздействия прочих физических факторов, загрязнения почвенного покрова и т.п.);

г) разработанных в проекте СЗЗ мероприятий (технических, организационных, планировочных), обеспечивающих сокращение совокупной зоны сверхнормативных воздействий.

4.2. Размеры СЗЗ предприятия (группы предприятий) определяются в направлении жилой застройки и других зон с нормативно определенными повышенными требованиями к качеству окружающей среды, расположенных вокруг предприятия.
4.3. Ширина CЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

4.4. CЗЗ, размеры которых определены в соответствии с санитарным классификатором, называются нормативными СЗЗ.

4.5. Санитарной классификацией предусматривается пять классов предприятий (объектов).

4.6. При отнесении предприятий (объектов) к определенному классу санитарной классификации учитываются:

виды технологических процессов, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

производственные мощности;

условия эксплуатации;

характер и количество выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов.

4.7. С информацией об отнесении предприятий (объектов) к определенному классу санитарной классификации можно ознакомиться в СанПиН.

4.8. Определение границы СЗЗ предприятия производится в несколько этапов:

1) определение нормативной СЗЗ;

2) определение размера СЗЗ по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха расчетным путем (с подтверждением натурными замерами);

3) определение размера СЗЗ по фактору шума расчетным путем или натурными измерениями;

4) определение размера СЗЗ по фактору других физических воздействий (ионизирующее излучение, электромагнитное излучение, инфразвук и др.);

5) определение интегральной СЗЗ с учетом всех перечисленных факторов по наибольшему удалению пофакторных границ;

6) оценка возможности размещения производственного объекта в сложившейся застройке в соответствии с нормативными требованиями и подготовка предложений по организации территории и объекта.

4.9. Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры нормативных СЗЗ:
для предприятий I класса – 1000 м;

II класса – 500 м;

III класса – 300 м;

IV класса – 100 м;

V класса – 50 м.

4.10. Размеры СЗЗ для действующих объектов могут быть уменьшены по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной классификации в следующих случаях:
1) при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды                                      (для промышленных объектов и производств I и II классов опасности, для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

2) подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов.

4.11. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры СЗЗ могут быть установлены, изменены на основании  систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух, уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.
4.12. Не допускается сокращение величины СЗЗ для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

4.13. Размеры СЗЗ должны быть увеличены по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной классификации, при невозможности обеспечения современными техническими и технологическими средствами нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученных расчетным путем и/или по результатам лабораторного контроля.

4.14. Достаточность ширины СЗЗ по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

4.15. В зависимости от характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятий, по которым ведущим фактором для установления размеров СЗЗ является химическое загрязнение атмосферы, положение границы СЗЗ устанавливается от границы территории промышленной площадки или от источника выбросов загрязняющих веществ.

4.16. Положение границы СЗЗ определяется расстоянием от границы территории промышленной площадки в случаях:

а) размещения на открытых площадках технологического оборудования, являющегося организованными или неорганизованными источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу;

б) организации производства с источниками, рассредоточенными по территории предприятия;

в) наличия наземных и низких источников, холодных выбросов средней высоты.

4.16. Положение границы СЗЗ определяется расстоянием от источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу при наличии на предприятии только высоких источников нагретых выбросов.

4.17. Размеры СЗЗ объектов, являющихся источниками неблагоприятных физических воздействий, устанавливаются расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений.

4.18. Общий порядок определения границ СЗЗ по шуму включает:

анализ планировочной структуры предприятия (группы предприятий) и их функционального назначения;

определение шумовых характеристик предприятий (объектов);

построение локальных СЗЗ по шуму от каждого предприятия (объекта);

построение общей СЗЗ по шуму группы предприятий зоны путем акустического сложения СЗЗ смежных предприятий (объектов);

определение влияния других городских источников внешнего шума и корректировку СЗЗ с учетом вредного воздействия всего комплекса техногенных факторов.

4.19. СЗЗ предприятия по шуму требует осуществления следующих видов работ:

4.20.1. По литературным данным, каталогам, паспортам оборудования или путем натурных измерении определяют шумовые характеристики оборудования, являющегося источником шума для прилегающей к границам предприятия территории.
4.20.2. Выбирается несколько расчетных точек на прилегающей территории или в ближайших к предприятию помещениях, в которых нормируется шум (жилые помещения, учебные классы, палаты и кабинеты лечебных учреждений и т. п.).
4.20.3.  По регламентированной методике рассчитываются уровни шума, проникающего от каждого источника в расчетные точки, и полученные результаты сравниваются с допустимыми по санитарным нормам уровнями (с учетом обязательных поправок).
4.20.4. В тех же точках определяется суммарный уровень шума, проникающего от всех источников, и рассчитываются превышения допустимых уровней шума.
4.20.5. В зависимости от наличия превышений допустимых уровней разрабатываются реко​мендации по снижению шума с оценкой их эффективности.
4.20.6. В расчетных точках определяются уровни шума от каждого источника после реализации шумозащитных мероприятий и оценивается суммарный шум от всех источников.

4.21. При обеспечении допустимых уровней шума новая СЗЗ по шуму не должна входить в границы селитебной территории.

4.22. Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и расчетами загрязнения атмосферы, уровня шума и других воздействий размеры СЗЗ для предприятия получаются больше размеров нормативной СЗЗ, то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить допустимость использования нормативной СЗЗ за счет уменьшения объемов выбросов вредных веществ в атмосферу, минимизации шума и других видов воздействий. 

4.23. Если и после дополнительной проработки не выявлены технические возможности обеспечения нормативных размеров СЗЗ, то размер СЗЗ принимается в соответствии с результатами расчета загрязнения атмосферы, уровней шума и других физических факторов с подтверждением расчетных данных натурными замерами по согласованию с Государственной службой «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

4.24. Для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

4.25. Изменение размера СЗЗ проектируемых объектов должно сопровождаться разработкой соответствующего проекта СЗЗ с обоснованием этих изменений.

4.26. Изменение установленных нормативных размеров СЗЗ осуществляется на основании:

достаточности ширины СЗЗ по принятой классификации, которая  должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ;

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий;
санитарных норм и правил,  гигиенических нормативов;

заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы на  проект  СЗЗ;

прогнозируемых уровней максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, определенных на основании расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ, уровней физических воздействий на границе СЗЗ, представленных в проектах СЗЗ;

оценки риска здоровью населения;

результатов аналитического (лабораторного) контроля качества атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на проектируемой площадке на стадии выбора земельного участка под строительство.

4.27. Временное сокращение объема производства не является основанием для пересмотра установленного размера СЗЗ, максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

4.28. После окончания строительства или реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию объекта расчетные параметры СЗЗ должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ и измерений физических факторов.

4.29. Размер СЗЗ должен быть увеличен по сравнению с базовым при невозможности обеспечения техническими и технологическими средствами на границе СЗЗ нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным путем и (или) по результатам лабораторного контроля.

4.30. Установление размеров расчетной СЗЗ проектируемых объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия, с оценкой риска для здоровья населения в результате воздействия объекта.

4.31. Для разработки проекта «Организация и обоснование сокращения санитарно-защитной зоны проектируемых предприятий» необходимы:
ситуационный план (М 1:10000, 1:2000, 1:500) с указанием ближайшей жилой застройки (обязательно); 

информация о наличии котельной, автотранспорта, трансформаторной подстанции, очистных сооружений, станков, компрессоров, насосов и другого оборудования; 

расчет рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий;
отчет об инженерно-экологических изысканиях на площадке (при наличии); 

отчет о санитарно-эпидемиологическом обследовании территории (при наличии); 

подробное описание применяемой технологии по всем участкам; 

генплан с указанием автостоянок (количество машиномест), площадок разгрузки-погрузки, мест временного размещения отходов, источников выбросов (трубы, вентиляционные отверстия и т.п.); 

сведения о планируемом инженерном обеспечении (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, ливневая канализация); 

справка о фоновых концентрациях и климатической характеристике района расположения объекта (обязательно действующий оригинал); 

перечень технологического оборудования с указанием создаваемых уровней шума в ДБА, размера (из паспорта) и указанием их размещения на карте-схеме; 

перечень компонентов системы вентиляции (приточной, вытяжной и т.п.) с указанием уровня шума в ДБА, размера (из паспорта) и их размещение на карте-схеме; 

при размещении объекта вблизи магистральных автодорог, городских улиц районного значения и иных с количеством полос более 2 (двух) – данные об интенсивности движения автотранспорта по автодороге либо протокол замеров уровня шума от автодорог;

проект строительства объекта (при наличии). 

5. Планировочная организация СЗЗ

5.1. В результате решения вопросов планировочной организации территории СЗЗ должны быть:

5.1.1. Выработаны предложения по корректировке генплана предприятия, изменению схемы его транспортного обслуживания, назначения корпусов, сооружений и т.п.

5.1.2. Подготовлены уточненные показатели по функциональному, строительному, ландшафтному зонированию в соответствии с утвержденной градостроительной документацией.
5.1.3. Разработаны мероприятия по максимальному сохранению и эффективному использованию в защитных целях существующих зеленых насаждений с определением объема работ по их реконструкции.
5.1.4. Предложены проектные решения по размещению новых объектов благоустройства, озеленения и прочих объектов в соответствии с установленными нормативами.
5.1.5. Проведены расчеты затрат на организацию СЗЗ с включением в них стоимости озеленения и благоустройства территории, а также затрат, связанных с изъятием земель под организацию СЗЗ и выносом жилья, детских, лечебных и прочих учреждении, размещение которых в СЗЗ не допускается.
5.1.6. Определена очередность выполнения работ.

5.2. При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды города от промышленных воздействий, является озеленение территории газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями.

5.3. Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее:
60% ее площади – для предприятий IV, V классов;

50% ее площади – для предприятий II и III класса;

40% ее площади – для предприятий, имеющих СЗЗ 1000 м и более, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

5.4. Наличие автомагистрали в СЗЗ предприятия не является основанием для снижения процента озеленения, а ее выбросы учитываются в фоновом загрязнении при установлении размера СЗЗ.

5.5. Планировочная организация СЗЗ основывается на зонировании ее территории с выделением трех основных зон:
припромышленного защитного озеленения (13-56 %) общей площади СЗЗ;

приселитебного защитного озеленения (17-58%);

планировочного использования (11-45%). 
5.6. Зона планировочного использования подразделяется на следующие подзоны:
призаводская подзона; подзона промышленного озеленения;

подзона санитарных ограничений планировочного использования;

подзона сопутствующих промышленных предприятий;

подзона коммунальных объектов для обслуживания селитебных территорий;

подзона приселитебного защитного озеленения и общественного центра.

5.7. В составе проекта определяется достаточность ранее разработанных мероприятий по организации СЗЗ и, в случае необходимости, разрабатываются новые мероприятия:
по снижению негативного воздействия на окружающую среду (сокращение выбросов в атмосферу, снижению шумового воздействия и т.д.), которые представляются в виде соответствующих планов-графиков                     (вид мероприятия, сроки выполнения, ответственные за реализацию мероприятия и стоимость);

планировочной организации СЗЗ и территории предприятия (благоустройству, озеленению);

организации санитарно-гигиенического контроля за показателями воздействия на среду обитания (натурные замеры) в контрольных точках, перечень контролируемых параметров и периодичность их проведения.

5.8. В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое переоснащение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены решения по осуществлению мероприятий и выделению средств на организацию и благоустройство СЗЗ, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации благоустройства и озеленения предоставляется одновременно с проектом на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение предприятия.

6. Содержание проекта СЗЗ
6.1. Пояснительная записка к проекту организации СЗЗ должна включать:

общие сведения о предприятии;

анализ функционального использования территории в районе расположения предприятия;

краткую характеристику природно-экологических особенностей территорий;

оценку ранее выполненных расчетов границ СЗЗ;

расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха;

расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия;

расчет СЗЗ по прочим факторам негативного воздействия;

анализ водопотребления и водоотведения;

образование производственных отходов;

мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания;

обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей;

мероприятия по планировочной организации и благоустройству СЗЗ;

организацию санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на территории жилой застройки, прилегающей к СЗЗ;

табличные материалы;

графические материалы.

6.2. В состав проекта организации СЗЗ должны входить следующие табличные материалы:
баланс территории предприятия;

перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;

анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;

концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках (на границах СЗЗ, в жилой застройке);

содержание загрязняющих веществ в стоках;

перечень объектов озеленения;

рекомендуемый ассортимент деревьев для озеленения СЗЗ;

план-график мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду;

план-график выполнения мероприятий по организации; благоустройству и озеленению территории;

программа проведения замеров в контрольных пунктах.

6.3. В пояснительной записке к проекту организации СЗЗ необходимо предоставлять следующие графические материалы:
схему функционального использования территории в районе расположения предприятия;

генеральный план предприятия;

схему размещения источников выбросов и загрязнения атмосферного воздуха (существующее положение и прогноз);

схему размещения источников шума, вибрации, ЭМИ, радиации и зоны их воздействия (существующее положение и прогноз);

схему по установлению границы СЗЗ;

схему планировочной организации СЗЗ;

проект организации благоустройства и озеленения СЗЗ;

схему размещения постов санитарно-гигиенического контроля.

6.4. Основной масштаб выполнения графических материалов – 1:2000. В зависимости от площади объекта (объектов) возможно использование масштаба 1:5000 - 1:10000.

7. Порядок рассмотрения и согласования СЗЗ
7.1. Разработанный проект организации СЗЗ согласовывается с районной или городской администрацией и утверждается Государственной службой «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция»  Министерства здравоохранения  Луганской Народной Республики в составе:

установленной проектом границы СЗЗ (представленной на схеме в масштабе 1:2000 и сопровождаемой текстовым описанием трассировки границы по восьми румбам);

плана-графика мероприятий по реализации проекта.

7.2. Согласованием проекта организации СЗЗ с Государственной службой «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики должен заниматься заказчик с участием организации, выполняющей разработку проекта СЗЗ.

7.3. Пересмотр проекта организации СЗЗ производится при изменении установленных гигиенических нормативов воздействия на окружающую среду производственных объектов. В случае изменения технологических процессов, объемов производства и других факторов, меняющих уровень воздействия на окружающую среду, производится корректировка проекта СЗЗ в составе разрабатываемой проектной документации на реконструкцию, техническое переоснащение.

7.4. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины СЗЗ для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности производства.

7.5. Для объектов, не включенных в санитарную классификацию, ширина СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителя.

7.6. Размеры СЗЗ для предприятий I и II, классов санитарной классификации могут быть изменены по решению Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.
7.7. Размеры СЗЗ для предприятий  III, IV и V классов санитарной классификации могут быть изменены по решению Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителя.

7.8. Решения Главного государственного санитарного врача Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы «Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики или его заместителя оформляются распорядительным документом.

Временно исполняющий обязанности

Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики




                      








                    Е. В. Реус

