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Приложение № 1

к Порядку использования из Государственного бюджета Луганской Народной Республики прочей субвенции на приобретение компьютерной техники и оргтехники территориальными управлениями труда и социальной защиты населения администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики
(в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 
от «16» ноября 2018 года № 746/18)

Технические характеристики компьютерной техники и оргтехники, приобретаемой территориальными управлениями (по вопросам) труда и социальной защиты населения администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики
	№ п/п  
	Наименование товара

	1.
	Комплект в сборке:

системный блок в сборке:

 - корпус:

форм-фактор: ATX

типоразмер: Midi-Tower 

блок питания: не менее 500 Вт

места под дополнительные вентиляторы: задняя панель –1 х 80/90 мм

разъемы на лицевой панели: USB x2, наушники, микрофон

расположение блока питания: верхнее 

- процессор:  

количество ядер: не менее 2

количество потоков: не менее 4 

гнездо процессора: не менее Socket LGA1151 либо эквивалент


базовая тактовая частота процессора: не менее 3,50 GHz

кэш-память: не менее 3 MB SmartCache

частота системной шины: не менее 8GT/s DMI3

макс. объем памяти: 64 GB

типы памяти: не менее DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V

макс. число каналов памяти: не менее 2

макс. пропускная способность памяти: не менее 34,1 ГБ/с
встроенная в процессор графика: Intel® HD Graphics (либо эквивалент) 

редакция PCI Express: 3.0

технология виртуализации Intel® (VT-x) (либо эквивалент): да

технологии термоконтроля: да

тип упаковки: BOX (с вентилятором)
- материнская плата:  

набор микросхем (чипсет): не менее Intel® H110 Express

подсистема памяти: не менее 2 DIMM-разъемов для модулей памяти DDR4, максимальный объем ОЗУ 32 Гбайт, двухканальный режим работы модулей ОЗУ, поддержка модулей памяти не менее DDR4 2400/2133 МГц, поддержка модулей памяти non-ECC UDIMM не менее 1Rx8/2Rx8/1Rx16, поддержка модулей памяти ECC UDIMM не менее 1Rx8/2Rx8 

интегрированный графический процессор: Intel® HD Graphics
(либо эквивалент), 1 порт D-Sub
аудиоподсистема: количество аудиоканалов -2/4/5.1/7.1

LAN-интерфейс: контроллер LAN (10/100/1000 Мбит)

разъёмы для плат расширения: не менее 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16 (PCIEX16), не менее 2 разъема PCI Express x1 

интерфейсы накопителей: не менее 4 разъема SATA 6 Гбит/с

интерфейс USB: не менее 6 портов USB 2.0/1.1 (не менее 2 порта на задней панели, не менее 4 порта доступны при подключении USB-разъемов на выносной планке), не менее 4 порта USB 3.0/2.0 (не менее 2 порта на задней панели, не менее 2 порта доступны при подключении USB-разъемов на выносной планке)

разъемы на системной плате: 4-контактный разъем ATX 12 В, 1 разъем S/PDIF Out, 
1 разъем Trusted Platform Module (TPM)        

разъемы на задней панели: не менее 2 порта USB 3.0/2.0,  не менее 1 PS/2 порт (мышь), не менее 1 PS/2 порт (клавиатура), не менее 2 порта USB 2.0/1.1, 3 аудиоразъема (Line In, Line Out, Mic In), 
1 порт D-Sub, 1 сетевая LAN-розетка RJ-45

форм-фактор: Micro ATX
- оперативная память:

объем памяти: не менее 4 ГБ

тип памяти: DDR4 SDRAM

частота памяти: не менее 2133 МГц

схема таймингов памяти: не менее CL14-14-14, CL14, 15-15-15 , CL15

количество планок: 1

- накопитель:

тип: SSD
объем: не менее 120 ГБ


скорость чтения: не менее 500 МБ/с


скорость записи: не менее 320 МБ/с


формфактор: 2.5"


время наработки на отказ: не менее 1 000 000

тип ячеек памяти: TLC или эквивалент



интерфейс: SATAIII
тип накопителя: внутренний


монитор:

диагональ экрана: не менее  21.5" 

разрешение: 1920 х 1080

время отклика: не менее 5 мс

соотношение сторон экрана: 16:9

светодиодная подсветка ЖК-панели: да
поверхность экрана: матовая 
материал корпуса: матовый пластик 
яркость экрана:  не менее 200 кд/м2
контрастность: статическая – не менее 600:1, динамическая – не менее 20000000:1

разъемы и интерфейсы: разъем D-SUB (VGA)

количество разъемов D-SUB: 1

тип блока питания: внутренний

источник бесперебойного питания:
AVR (авторегулятор напряжения): есть

количество розеток: не менее 3 (IEC C13)

выходная мощность: не менее 650 ВА / 360 Вт

диапазон входного напряжения при работе от сети: не менее 162 – 285 В


время работы при полной нагрузке: не менее 2 – 14 мин (в зависимости от нагрузки)


тип архитектуры: линейно-интерактивный

защита: от перегрузки, от глубокого разряда батареи


емкость батареи: 7 A

напряжение батареи: 12 В

компьютерная мышь 

разрешение: не менее 800 dpi

тип датчика: оптический


количество кнопок: 2 + 1 (колесо прокрутки)


интерфейс: USB


наработка на отказ, нажатий: свыше 3 000 000

длина кабеля, м: не менее 1,5


клавиатура:

тип: стандартная

технология связи: проводная

количество клавиш: не менее 104 

раскладка клавиатуры: Рус/Eng

наработка на отказ, нажатий: свыше 20 000 000 нажатий 

цвет: черный

интерфейс: USB

сетевой фильтр:

макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов, Дж: не менее 150

номинальное напряжение, В: ~ 250

рабочая частота, Гц: 50


максимально допустимая нагрузка, Вт: 2200 MAX


максимальный ток нагрузки, А: не менее 10,0


максимальный поглощаемый ток импульсной помехи, А: не менее 4500 


ослабление помех на частотах 1-100 Мгц (дБ), макс.: не менее 20

общий выключатель розеток: есть, двухполюсный
входная вилка: 
СЕЕ 7/7

выходные розетки: не менее 5 × СЕЕ 7/4

ток срабатывания термопредохранителя, А:  > максимального тока нагрузки


длина кабеля, м: не менее 3,0


	2.
	МФУ:

тип изделия: черно-белое лазерное многофункциональное устройство

поддерживаемые функции: печать, сканирование и копирование

ПРИНТЕР:

скорость печати: односторонняя: не менее 32 стр./мин (A4),  двусторонняя: 
не менее 15 стр./мин (A4)

способ печати: черно-белая лазерная печать

качество печати: до 1200 х 1200 точек на дюйм

двусторонняя печать: автоматическая

режим экономии тонера: есть

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ:

скорость копирования: односторонняя: не менее 32 стр./мин (A4), двусторонняя: не менее 15 стр./мин (A4)

разрешение при копировании: до 600 х 600 точек на дюйм

двустороннее копирование: 2 стороны на 2 стороны (автоматически)

количество копий: не менее  999 копий

коэффициент масштабирования: не менее 25—400% с шагом 1%

СКАНЕР:

тип: цветной

разрешение при сканировании: оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм, улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

скорость сканирования: монохромное одностороннее: не менее 33 изобр./мин 
(300 x 600 т./д.), цветное одностороннее: не менее 11 изобр./мин (300 x 300 т./д.), монохромное двустороннее: не менее 13 изобр./мин (300 x 600 т./д.), цветное двустороннее: не менее 7 изобр./мин (300 x 300 т./д.)

глубина цветного сканирования: не менее 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)

совместимость: TWAIN / WIA

макс. ширина области сканирования: не менее 216 мм

тип сканера: планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АДПД)

плотность материала для печати: кассета не менее 60–128 г/м² (дополнительная и стандартная), универсальный лоток: не менее 60–163 г/м², устройство АПД: не менее 50–105 г/м²

тип интерфейса: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

рекомендуемый ежемесячный объем печати: от 750 до 3 000 или более страниц 
в месяц

производительность: макс. не менее 50000 страниц в месяц

память: не менее  1 ГБ

панель управления: цветной сенсорный ЖК-экран 

питание: 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)


	3.
	Принтер № 1:
общий тип: настольный принтер формата А4 для черно-белой печати

производительность: не менее 20 страниц A4 в минуту

технология печати: лазерная

разрешение: качество 1 200 точек на дюйм (1 800 x 600 точек на дюйм)

время разогрева: около 14 секунд или меньше после включения

время выхода первого листа: около 8.5 с или меньше

потребление электроэнергии: печать: 304 Вт, режим ожидания: 5 Вт, режим сна: 3 Вт

источник электропитания: 220-240 В, перем. ток, 50/60 Гц

уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296): печать: 50 Дб / бесшумный режим 49 Дб, режим ожидания: 28 dB(A)
память: ОЗУ не менее 32 МБ

входная емкость: универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский 
(105 x 148 – 216 x 356 мм), макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами –250 листов

выходной лоток: 150 листов
операционные системы: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Linux
стандартные интерфейсы: USB 2.0 (Hi-Speed)

	4.
	Принтер № 2:
устройство: матричный принтер

количество игл: 9

максимальный формат: A4

максимальное количество копий (оригинал+копии):  5

печать:

скорость печати (High speed draft, 10 cpi), зн./сек: 
347

скорость печати (High speed draft, 12 cpi), зн./сек: 
357

скорость печати (Draft, 10 cpi), зн./сек: 260

скорость печати (Draft, 12 cpi), зн./сек: 312

скорость печати (Near letter quality, 10 cpi), зн./сек: 65

скорость печати (Near letter quality, 12 cpi), зн./сек: 78

количество колонок при 10 cpi: 80

минимальная плотность бумаги, мм: 0.07

максимальная плотность бумаги, мм: 0.52

определение толщины носителя: ручное

ресурс картриджа, млн символов: 4

размер буфера памяти, Кб: 128

эмуляции: EPSON ESC/P, IBM PPDS emulation
USB: да

LPT: да

COM: есть

операционные системы: MS DOS – да, Windows 2000 Professional – да, Windows XP  – да, Windows Vista – да, Windows 7 – да

средняя наработка на отказ (MTBF), часов: 10000

ресурс печатающей головки (точек на иглу), млн: 400

электропитание: напряжение, В: 220-240, номинальная частота, Гц: 50-60, потребляемая рабочая мощность, Вт: 27

	5.
	Принтер № 3:

устройство: матричный принтер

количество игл: 9

максимальный формат: A3

максимальное количество копий (оригинал+копии): 5

печать:

скорость печати (High speed draft, 10 cpi), зн./сек: 347

скорость печати (High speed draft, 12 cpi), зн./сек: 357

скорость печати (Draft, 10 cpi), зн./сек: 260

скорость печати (Draft, 12 cpi), зн./сек: 312

скорость печати (Near letter quality, 10 cpi), зн./сек: 65

скорость печати (Near letter quality, 12 cpi), зн./сек: 78

количество колонок при 10 cpi: 136

минимальная плотность бумаги, мм: 0.065

максимальная плотность бумаги, мм: 0.52

определение толщины носителя: ручное

ресурс картриджа, млн символов: 4

размер буфера памяти, Кб: 128

эмуляции: EPSON ESC/P, IBM PPDS emulation
USB: да

LPT: да

COM: есть

операционные системы: MS DOS – да, Windows 2000 Professional – да, Windows XP  – да, Windows Vista – да, Windows 7 – да

средняя наработка на отказ (MTBF), часов: 10000

ресурс печатающей головки (точек на иглу), млн: 400

электропитание: напряжение, В: 220-240, номинальная частота, Гц: 
50-60, потребляемая рабочая мощность, Вт: 33


