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   УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 
[bookmark: _GoBack]от «15» августа 2017 года № 520/17

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов и сооружений

1. Содержание домов, сооружений и придомовых территорий
1.1. Санитарно-техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, освещение, содержание лифтов
[bookmark: n207][bookmark: n16][bookmark: n17][bookmark: n20]1.1.1. Проведение общих, непредвиденных и профилактических осмотров.
1.1.2. Проверка противопожарного, санитарно-гигиенического состояния:
1.1.2.1. Профилактический осмотр мусоропроводов, мусоросборников, устранение засоров (в случае эксплуатации).
1.1.2.2. Дезинфекция всех элементов стволов мусоропроводов и мусоросборников (в случае эксплуатации).
1.1.2.3. Уборка подвалов, чердаков, бойлерных от бытовых отходов с удалением посторонних предметов.
1.1.3. Услуги по обслуживанию фундаментов и подвальных помещений:
[bookmark: n25]1.1.3.1. Открытие и закрытие продухов в цоколях домов.
1.1.3.2. Установка маяков на конструктивных элементах для наблюдения за деформациями.
1.1.3.3. Снятие и установка пружин на входных дверях.
1.1.3.4. Укладка на растворе отдельных камней, которые выпали или отстали от раствора, в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений.
1.1.3.5. Расшивка стабилизированных трещин в кладке фундаментов.
[bookmark: n28]1.1.4. Стены:
1.1.4.1. Установка маяков на конструктивных элементах для наблюдения за деформациями.
1.1.4.2. Расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах.
[bookmark: n31]1.1.5. Фасады зданий:
1.1.5.1. Простукивание, укрепление отдельных кирпичей, которые угрожают падением.
1.1.5.2. Забивка трещин в местах примыкания пола (крыши) балкона к стенам.
[bookmark: n33]1.1.6. Перегородки:
Установка маяков на конструктивных элементах для наблюдения за деформациями.
[bookmark: n35]1.1.7. Перекрытия и полы:
[bookmark: n43]Установка маяков на конструктивных элементах для наблюдения за деформациями.
1.1.8. Крыши и кровли:
1.1.8.1. Укрепление парапетных ограждений.
1.1.8.2. Остекление и закрытие слуховых окон на чердаках.
1.1.8.3. Закрытие и раскрытие продухов на чердаках.
1.1.8.4. Очистка крыш и кровель от мусора, грязи, листьев.
1.1.8.5. Очистка крыш с внешним водоотводом от снега в местах, где он задерживается.
1.1.8.6. Закрепление сорванных стальных листов на спусках, отдельных покрытиях.
[bookmark: n44]1.1.9. Ступени и балконы:
[bookmark: n49]1.1.9.1. Установка маяков на конструктивных элементах для наблюдения за деформациями. 
1.1.9.2. Укрепление перил, поручней или расшатанных балясин каменных и деревянных ступеней.
1.1.9.3. Укрепление в тетивах расколотых деревянных ступеней.
1.1.9.4. Укрепление отдельных плит полов на лестничных площадках.
1.1.9.5. Укрепления решеток и ограждений балконов.
[bookmark: n57]1.1.10. Проемы во вспомогательных помещениях дома:
1.1.10.1. Снятие и установка пружин на входных дверях.
1.1.10.2. Замена растрескавшейся замазки оконных рам.
1.1.10.3. Укрепление оконных рам и входных дверей.
1.1.10.4. Укрепление отливов-слезников с наружной стороны летних рам и фрамуг.
1.1.10.5. Устранение щелей в деревянных, бетонных, мозаичных и других подоконниках.
1.1.10.6. Укрепление существующих оконных и дверных наличников.
1.1.10.7. Очистка стекла оконных рам от пыли и грязи.
[bookmark: n65]1.1.11. Печи и камины:
[bookmark: n58]1.1.11.1. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
[bookmark: n59]1.1.11.2. Прочистка дымовых и вентиляционных каналов.
[bookmark: n60]1.1.11.3. Очистка от сажи и прожига дымовых труб.
[bookmark: n61]1.1.11.4. Укрепление дверей, подтопочных листов печей и каминов.
[bookmark: n62]1.1.11.5. Укрепление отдельных кафельных плиток в облицовке печей и каминов.
[bookmark: n63]1.1.11.6. Устранение завалов в печах и каминах.
[bookmark: n64]1.1.11.7. Побелка дымовых труб на чердаках.

1.1.12. Централизованное отопление и вентиляция:
[bookmark: n66]1.1.12.1. Регулирование и гидравлическое испытание систем централизованного отопления.
[bookmark: n67]1.1.12.2. Регулирование и наладка системы вентиляции.
[bookmark: n68]1.1.12.3. Промывка трубопроводов и приборов систем централизованного отопления.
[bookmark: n69]1.1.12.4. Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.
[bookmark: n70]1.1.12.5. Регулирование трехходовых кранов.
[bookmark: n71]1.1.12.6. Обновление сальниковых уплотнений.
[bookmark: n72]1.1.12.7. Укрепление изоляции трубопроводов.
[bookmark: n73]1.1.12.8. Осмотр и очистка конденсационных горшков, инжекторов, элеваторов, смесителей, редукционных клапанов, регулировочных кранов и вентилей, задвижек, грязевых отстойников, воздухосборников, компенсаторов, вантузов.
[bookmark: n74]1.1.12.9. Очистка от накипи запорной арматуры.
[bookmark: n75]1.1.12.10. Укрепление приборов.
[bookmark: n76]1.1.12.11. Закрепление трубопроводов.
[bookmark: n77]1.1.12.12. Консервация и расконсервация системы централизованного отопления.
[bookmark: n78]1.1.12.13. Осмотр и подтягивание на трубах контргаек, муфт или их замена в отопительный период.
[bookmark: n79]1.1.12.14. Замена прокладок во фланцевых соединениях и устранение течи.
[bookmark: n80]1.1.12.15. Проверка контрольно-измерительных приборов.
[bookmark: n81]1.1.12.16. Очистка от грязи и ржавчины расширительного бака, частичное восстановление его теплоизоляции.
1.1.12.17. Осмотр оборудования системы централизованного отопления.
1.1.12.18. Осмотр отопительных приборов централизованного отопления в отопительный период.
1.1.12.19. Осмотр запорно-регулирующей арматуры централизованного отопления на чердачных и в подвальных помещениях в отопительный период.
1.1.12.20. Притирание пробковых кранов.
1.1.12.21. Ликвидация воздушных пробок в системе централизованного отопления.
[bookmark: n82]1.1.13. Централизованное водоснабжение и водоотведение:
[bookmark: n83]1.1.13.1. Регулирование и гидравлическое испытание систем водоснабжения и канализации.
[bookmark: n84]1.1.13.2. Замена прокладок в водопроводных кранах.
[bookmark: n85]1.1.13.3. Уплотнение сгонов.
[bookmark: n86]1.1.13.4. Устранение засоров внутридомовых водопроводных сетей и канализационных выпусков. 
[bookmark: n87]1.1.13.5. Регулирование смывных бачков.
[bookmark: n88]1.1.13.6. Прочистка сифонов, лежаков.
[bookmark: n89]1.1.13.7. Притирка пробковых кранов и смесителей.
[bookmark: n90]1.1.13.8. Обновление сальниковых уплотнений.
[bookmark: n91]1.1.13.9. Установка ограничителей - дроссельных шайб.
[bookmark: n92]1.1.13.10. Очистка бачков от известковых отложений.
[bookmark: n93]1.1.13.11. Укрепление приборов, которые расшатались.
[bookmark: n94]1.1.13.12. Закрепление трубопроводов.
[bookmark: n95]1.1.13.13. Обследование канализационных вытяжек.
[bookmark: n96]1.1.13.14. Утепление наружных водозаборных кранов и колонок.
[bookmark: n97]1.1.13.15. Замена резиновых муфт и манжет унитазов.
[bookmark: n98]1.1.13.16. Подчеканка раструбов и уплотнение стыков канализационных труб.
[bookmark: n99]1.1.13.17. Очистка, промывка, обеззараживание водонапорных баков на чердаках зданий.
[bookmark: n100]1.1.13.18. Установка резиновых прокладок в крышке ревизий.
[bookmark: n697]1.1.13.19. Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре.
1.1.13.20. Осмотр системы водоотведения.
1.1.13.21. Очистки трубопровода без изоляции.

[bookmark: n698][bookmark: n101][bookmark: n112]1.1.14. Газоснабжение:
1.1.14.1. Устранение неплотностей в местах соединений газовых труб.
1.1.14.2. Притирка и смазка пробковых кранов на трубопроводе, оборудовании.
1.1.14.3. Установка недостающих заменяемых ручек на пробковых кранах.
1.1.14.4. Очистка стальных манжетов на трубах в местах прохождения труб через перекрытия, стены.
1.1.14.5. Прочистка горелок в газовых водонагревателях-колонках.
1.1.14.6. Замена резиновой диафрагмы в газовых кранах-полуавтоматах и автоматах.
1.1.14.7. Набивка уплотнений в газовых кранах-полуавтоматах и автоматах.
1.1.14.8. Обеспечение непрерывной тяги газовых колонок.
1.1.14.9. Регулирование подачи воды и поступления газа в газовых кранах.
1.1.14.10. Покраска домового газопровода.
1.1.15. Централизованное снабжение горячей водой:
[bookmark: n113]1.1.15.1. Регулирование и гидравлическое испытание систем централизованного снабжения горячей воды.
[bookmark: n114]1.1.15.2. Регулировка трехходовых кранов.
[bookmark: n115]1.1.15.3. Обновление сальниковых уплотнений.
[bookmark: n116]1.1.15.4. Уплотнение сгонов.
[bookmark: n117]1.1.15.5. Притирка пробковых кранов и смесителей.
[bookmark: n118]1.1.15.6. Укрепление изоляции трубопроводов.
[bookmark: n119]1.1.15.7. Осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек.
[bookmark: n120]1.1.15.8. Очистка от накипи бойлеров, змеевиков, запорной арматуры.
[bookmark: n121]1.1.15.9. Укрепление приборов.
[bookmark: n122]1.1.15.10. Закрепление трубопроводов.
[bookmark: n123]1.1.15.11. Устранение засоров внутридомовых водопроводных сетей.
[bookmark: n124][bookmark: n136]1.1.16. Электроосвещение и силовые проводки:
1.1.16.1. Внешний осмотр с выборочной проверкой и ревизией контактных соединений и состояния проводов в соединительных и ответвленных коробах и щитах.
1.1.16.2. Притирка и замена лампочек.
1.1.16.3. Ремонт штепсельных розеток и выключателей.
1.1.16.4. Проверка состояния предохранителей и автоматических выключателей с заменой некалиброванных предохранителей.
1.1.16.5. Измерения сопротивления изоляции электропроводок, кабелей.
1.1.16.6. Проверка состояния заземляющих устройств, оборудования с измерением контура заземления.
1.1.16.7. Поиск мест повреждений электросетей и их устранение. 
1.1.16.8. Восстановление надписей, раскраска номеров фаз и знаков.
1.1.16.9. Проверка и восстановление заземления ванн.
1.1.16.10. Проверка целостности изоляторов.
1.1.16.11. Перетяжка провислой внутренней электропроводки и установка дополнительных креплений.
1.1.17. Лифты и система диспетчеризации (СД):
[bookmark: n137]1.1.17.1. Проверка работы и технического состояния лифтов и систем диспетчеризации, обеспечение безопасной работы лифтов.
[bookmark: n138]1.1.17.1.1. Проверка, регулирование всех узлов и цепей безопасности.
[bookmark: n139]1.1.17.1.2. Проверка, регулирование всех узлов, которые не имеют отношения к узлам безопасности.
[bookmark: n140]1.1.17.1.3. Выявление и замена узлов деталей (за исключением узлов и деталей, замена которых происходит во время ремонта), которые износилась и не могут обеспечивать надежную работу лифтов и СД.
[bookmark: n141]1.1.17.1.4. Устранение мелких повреждений.
[bookmark: n142]1.1.17.2. Чистка оборудования лифта и СД от пыли и грязи.
[bookmark: n143]1.1.17.3. Смазочные работы.
[bookmark: n144]1.1.17.4. Подтяжка нарезных соединений.
[bookmark: n145]1.1.17.5. Ревизия щитовой и кабелей постоянного ввода.
[bookmark: n146]1.1.17.6. Измерение сопротивления изоляции оборудования, кабелей и переходных сопротивлений заземления оборудования, ремонт заземляющих проводников.
[bookmark: n147]1.1.17.7. Полное измерение сопротивления петли «фаза-ноль».
[bookmark: n148]1.1.17.8. Аварийное обслуживание лифтов (освобождение пассажиров, которые застряли).
[bookmark: n149]1.1.17.9. Работы по техническому обслуживанию узлов и деталей лифтов.
[bookmark: n150]1.1.17.9.1. Лебедка:
[bookmark: n151]Замена и долив смазки. 
[bookmark: n152]Замена тормозных накладок, пружин и их регулирование.
[bookmark: n153]Регулирование электромагнита.
[bookmark: n154]Замена манжетных уплотнений.
[bookmark: n155]1.1.17.9.2. Станция управления:
[bookmark: n156]Регулирование зазоров и провалов аппаратов низковольтных комплектных устройств (НКУ).
[bookmark: n157]Замена сигнальных ламп, которые перегорели.
[bookmark: n158]Замена предохранителей.
[bookmark: n159]1.1.17.9.3. Ограничитель скорости (ОС), натяжное устройство (НУ), улавливающая система:
[bookmark: n160]Регулирование ОС, НУ и механизмов улавливающей системы.
[bookmark: n161]Ревизия и регулировка выключателей ОС, кабины лифта (КЛ), слабины тяговых канатов (СТК), стационарного поста ревизии (СПР), натяжного устройства (НУ).
[bookmark: n162]1.1.17.9.4. Вводное устройство:
[bookmark: n163]Ревизия вводного устройства.
[bookmark: n164]1.1.17.9.5. Узлы и детали шахты лифта:
[bookmark: n165]Ревизия, проверка, регулирование оборудования всех узлов и цепей безопасности, датчиков и шунтов. 
[bookmark: n166]Ревизия вызывных аппаратов, световых табло.
[bookmark: n167]Ревизия электропроводки, клеммных коробок, осветительной арматуры, выключателей, замена ламп освещения.
[bookmark: n168]1.1.17.9.6. Направляющие кабины и противовесы:
[bookmark: n169]Выверка, регулировка штихмасса и вертикальности направляющих.
[bookmark: n170]Промывка и смазка направляющих.
[bookmark: n171]Проверка и зачистка стыков направляющих.
[bookmark: n172]1.1.17.9.7. Противовес:
[bookmark: n173]Регулировка зазоров по штихмассу.
[bookmark: n174]Замена вкладышей.
[bookmark: n175]Ревизия смазочных аппаратов.
[bookmark: n176]Добавление смазочного масла в смазочные аппараты.
[bookmark: n177]1.1.17.9.8. Двери шахты (ДШ):
[bookmark: n178]Регулировка створок.
[bookmark: n179]Регулировка замков и выключателей.
[bookmark: n180]Замена роликов и подшипников.
[bookmark: n181]Замена ламп, которые перегорели, вызывных аппаратов, световых табло и указателей.
[bookmark: n182]1.1.17.9.9. Кабина:
[bookmark: n183]Регулирование зазоров по штихмассу.
[bookmark: n184]Замена вкладышей.
[bookmark: n185]Ревизия смазочных аппаратов.
[bookmark: n186]Добавление смазочного масла в смазочные аппараты. 
[bookmark: n187]Регулировка, ревизия выключателя и механизма подвижного пола.
[bookmark: n188]Замена техстропного ремня и пружины дверей кабины (ДК).
[bookmark: n189]Ревизия и регулировка оборудования балки привода ДК. 
[bookmark: n190]Ревизия панели управления лифтом.
[bookmark: n191]Проверка и регулирование точности остановки кабины.
[bookmark: n192]1.1.17.10. Проверка прохождения всех сигналов диспетчеризации на пульт; исправности вызова и качества громкоговорящей связи из кабин и машинных помещений; работоспособности аппаратов дистанционного включения-выключения на всех лифтах; замена сигнальных ламп.
[bookmark: n193]1.1.17.11. Осмотр кабелей диспетчеризации лифтов, определение ресурса кабельных сетей.
[bookmark: n194]1.1.17.12. Испытание работоспособности СД при максимальных нагрузках.
[bookmark: n195][bookmark: n200]1.1.18. Внешние и внутренние ливневые водостоки:
1.1.18.1. Подготовка системы ливневых водостоков к сезонной эксплуатации.
1.1.18.2. Укрепление водосточных труб, колен, воронок.
1.1.18.3. Прочистка ливневых водостоков от мусора.
1.1.18.4. Устранение неплотностей водосточных труб.
[bookmark: n203]1.1.19. Придомовая территория:
1.1.19.1. Подметание территории, уборка контейнерных площадок.
1.1.19.2. Уборка и вывоз опавших листьев, веток с территории.
1.1.19.3. Очистка приямков, отмостков.
1.1.19.4. Участие в механизированной уборке.
1.1.19.5. Покос травы, уборка газонов, обрезка поросли на деревьях, обрезка кустарников.
1.1.19.6. Содержание в исправном и опрятном состоянии урн, очистка их от мусора.
1.1.19.7. Погрузка мусора на транспортные средства или в емкости.
1.1.19.8. Удаление мусора из мусороприемных камер (при наличии), перемещения контейнеров к месту хранения для вывоза.
1.1.19.9. Уборка бункеров, загрузочных клапанов (очистка), уборка мусороприемных камер (в случае эксплуатации).
1.1.19.10. Содержание в порядке помойных ям и дворовых туалетов, которые присоединены к местной сети водоотведения, а также туалетов с выгребными ямами. Мытье их и дезинфекция.
1.1.19.11. Посыпка песком, пескосоляной смесью и т.д. крыльца подъезда, а также части территории, предназначенной для прохода.
1.1.19.12. Подготовка песка, пескосоляной смеси и т.д. для посыпки и транспортировки подготовленного материала к месту посыпки.
1.1.19.13. Уборка части территории, предназначенной для прохода, от снега и сгребание его в валы.
1.1.20. Разные работы:
1.1.20.1. Закрепление флагодержателей, номерных знаков, указателей.
1.1.20.2. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция.
1.2. Текущий ремонт
1.2.1. Фундаменты и подвальные помещения:
[bookmark: n208]1.2.1.1. Ремонт и восстановление в некоторых местах осевшей отмостки и тротуаров около здания для защиты фундаментов от размывания.
[bookmark: n700][bookmark: n209]1.2.1.2. Частичная замена прогнивших деревянных стульев (не более 2-3) для предотвращения усадки здания.
[bookmark: n210]1.2.1.3. Частичный ремонт облицовки стен фундаментов со стороны подвальных помещений.
[bookmark: n699][bookmark: n211]1.2.1.4. Расчистка и заделка неполных стыков в сборных и монолитных стенах фундаментов со стороны подвалов в случае проникновения через них грунтовых или поверхностных вод.
[bookmark: n212]1.2.1.5. Устранение мелких дефектов в фундаментных стенах, которые не связаны с усилением или перекладкой фундамента.
[bookmark: n213]1.2.1.6. Ремонт существующих и, в случае необходимости,  устройство новых вентиляционных продухов в цоколях зданий.
[bookmark: n214]1.2.2. Стены:
[bookmark: n215]1.2.2.1. Частичный ремонт каменных стен и каменной облицовки цоколя и стен в отдельных местах.
[bookmark: n701][bookmark: n216]1.2.2.2. Очистка от старого раствора и герметизация (уплотнителями и мастиками) стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах продуваемости или проникновения атмосферной влаги в полном объеме.
[bookmark: n702][bookmark: n217]1.2.2.3. Кладка (замена) на растворе кирпичей, которые выветрились или выпали в отдельных местах.
[bookmark: n703][bookmark: n218]1.2.2.4. Устранение в наружных и внутренних (капитальных) стенах различных мелких дефектов, которые не связаны с перекладкой или усилением стен, а также с заменой венцов по периметру (в деревянных домах).
[bookmark: n704][bookmark: n219]1.2.2.5. Пробивка мелких (до 0,05 м2) сквозных отверстий, гнезд и борозд в кирпичных стенах общим количеством не более 10 шт.
[bookmark: n220][bookmark: n221]1.2.2.6. Мелкий ремонт отдельных мест бетонных и железобетонных стен в отдельных местах. 
1.2.2.7. Укрепление наружных деревянных стен постановкой сжимов.
[bookmark: n222]1.2.2.8. Заделка местами деревянных стен с подконопачиванием.
[bookmark: n223]1.2.2.9. Утепление деревянных старых стен под подоконниками с подшивкой досок по войлоку и толем или обшивка досками с засыпкой.
[bookmark: n224]1.2.2.10. Пополнение засыпки цоколя (между фундаментными столбами) с частичной заменой дощатой забивки.
[bookmark: n225]1.2.2.11. Частичная замена прогнившей обшивки стен, цоколя и отливов снаружи деревянных зданий.
[bookmark: n705][bookmark: n226]1.2.2.12. Ремонт и замена отливных досок, покрытий цоколя, оконных отливов.
[bookmark: n227]1.2.2.13. Добавление утеплительной засыпки в стены деревянных каркасов обшивных зданий.
[bookmark: n228]1.2.2.14. Утепление промерзающих углов зданий с внутренней стороны помещения.
[bookmark: n229]1.2.2.15. Общее и частичное проконопачивание бревенчатых и брусчатых стен зданий.
[bookmark: n230]
1.2.3. Фасады зданий:
[bookmark: n231]1.2.3.1. Простукивание, обшивка и укрепление отдельных грозящих падением архитектурных деталей в перемычках, карнизах и других выступающих частях здания.
[bookmark: n232]1.2.3.2. Ремонт наружной штукатурки в отдельных местах с отбивкой отставшей штукатурки.
[bookmark: n706][bookmark: n233]1.2.3.3. Частичный ремонт или восстановление отдельных мест облицовки фасадов зданий.
[bookmark: n707][bookmark: n234]1.2.3.4. Простая окраска фасадов зданий.
[bookmark: n708][bookmark: n235]1.2.3.5. Укрепление решеток и ограждений на балконах зданий, ремонт штукатурки балконов.
[bookmark: n709][bookmark: n236]1.2.3.6. Устранение на фасадах мелких дефектов, не связанных с заменой штукатурки или новой архитектурной отделкой.
[bookmark: n237]1.2.3.7. Ремонт крылец и козырьков (навесов) над входами.
[bookmark: n238]1.2.3.8. Пескоструйная очистка фасадов и цоколей.
[bookmark: n239]1.2.3.9. Очистка с последующей окраской фасадов, облицованных кирпичом.
1.2.3.10. Ремонт старых ворот.
[bookmark: n240]1.2.4. Перегородки:
[bookmark: n241]1.2.4.1. Укрепление существующих перегородок постановкой металлических фиксаторов с заделкой просветов, щелей и отверстий в перегородках.
[bookmark: n242]1.2.4.2. Сплачивание чистых дощатых перегородок с добавлением нового материала.
[bookmark: n243]1.2.4.3. Частичная замена старых обвязок и досок перегородок.
[bookmark: n710][bookmark: n244]1.2.4.4. Ремонт и замена отдельных мест в облицовке стен.
1.2.4.5. Ремонт и восстановление старых перегородок.
1.2.4.6. Ремонт облицовки перегородок плиточными материалами.
[bookmark: n711][bookmark: n245]1.2.5. Перекрытие и полы:
[bookmark: n246]1.2.5.1. Установка временных подпорок под провисшие балки перекрытий в домах.
[bookmark: n247]1.2.5.2. Укрепление прогнивших концов балок путем установки прогонов на стойках (в ветхих домах).
	
[bookmark: n248]1.2.5.3. Укрепление отдельных прогнивших частей наката (подбора) в перекрытиях путем подвода листов фанеры, подкладок из досок с установкой отдельных стенок.
[bookmark: n249]1.2.5.4. Антисептирование отдельных частей деревянных перекрытий.
[bookmark: n250]1.2.5.5. Дополнительное утепление металлических балок на чердаке с устройством дощатых коробов и засыпкой их утеплителем.
[bookmark: n251]1.2.5.6. Осмотр, замена антикоррозийной смазки и добавление засыпки перекрытия чердака.
[bookmark: n252]1.2.5.7. Частичная перестилка чистых полов с выравниванием лагов, частичная замена старых досок полов и укрепления их гвоздями.
[bookmark: n712][bookmark: n253]1.2.5.8. Выборочная замена, а также укрепление отставших плинтусов.
[bookmark: n254]1.2.5.9. Выборочный ремонт и исправление выбоин в бетонных и цементных полах раствором, а в плиточных полах  новыми плитками.
[bookmark: n747][bookmark: n255]1.2.5.10. Выборочное раскрытие чистых полов и засыпки в местах промокания (для просушки накатов), а в случае необходимости - частичная замена накатов с дальнейшей заделкой.
[bookmark: n256]1.2.5.11. Ремонт перекрытий отдельными местами с частичной заменой черного пола, смазки и засыпки.
[bookmark: n748][bookmark: n257]1.2.5.12. Расшивка швов в стыках перекрытий из железобетонных настилов.
[bookmark: n258]1.2.5.13. Ремонт отдельных мест в железобетонных конструкциях с очисткой от ржавчины оголенной арматуры и бетонированием с последующей их расшивкой и затиркой.
[bookmark: n749][bookmark: n259]1.2.5.14. Окраска металлических конструкций перекрытий.
[bookmark: n260]1.2.5.15. Пробивание в железобетонных перекрытиях мелких отверстий и забивание их снова.
[bookmark: n261]1.2.5.16. Вырубка поврежденных мест в ксилолитовых полах с заделкой этих мест ксилолитом на полную толщину.
[bookmark: n750][bookmark: n262]1.2.5.17. Ремонт цементных плинтусов в санитарных узлах и других местах, подверженных воздействию влаги.
[bookmark: n263]1.2.5.18. Мелкий ремонт паркетных полов и полов из линолеума с переклейкой отдельных клепок и полотен линолеума.
[bookmark: n751][bookmark: n264]1.2.5.19. Ремонт бетонного основания под полы отдельными местами.
[bookmark: n752][bookmark: n265]1.2.5.20. Сплачивание дощатых полов после усушки досок.
1.2.5.21. Частичная перестилка паркетных полов с ремонтом или частичной заменой настила.
1.2.5.22. Частичная перестилка полов на лагах на первых этажах с ремонтом основания.
1.2.5.23. Частичная замена полов дощатых, паркетных, из линолеума, бетонных и плиточных с дальнейшим окрашиванием или натиранием мастикой.
1.2.5.24. Частичный ремонт бетонных, асфальтовых, мозаичных, плиточных, цементных, торцовых и других видов полов и их оснований.
[bookmark: n266]1.2.5.25. Ремонт стен подпольных каналов.
1.2.6. Крыши и кровли:
[bookmark: n267]1.2.6.1. Усиление стропильных ног путем нашивки обрезков досок на боковые стороны стропильной ноги.
[bookmark: n268]1.2.6.2. Установка подкосов и подпорок в отдельных местах провисания крыши с передачей нагрузки на несущие стены.
[bookmark: n269]1.2.6.3. Замена концов стропильных ног в отдельных местах протезами (пруткового и других типов).
[bookmark: n270]1.2.6.4. Замена отдельных участков подстропильных брусьев (мауэрлатов).
[bookmark: n271]1.2.6.5. Усиление и частичная замена обрешетки крыши.
[bookmark: n753][bookmark: n272]1.2.6.6. Установка дополнительных металлических скоб и болтов в местах ослабления соединения стропильных элементов.
[bookmark: n273]1.2.6.7. Ремонт и замена отдельных досок обрешетки, слег в местах разжелобков, карнизных спусков и т.п.
[bookmark: n274]1.2.6.8. Обработка деревянных конструкций и их деталей антисептическими и огнезащитными составами.
[bookmark: n275]1.2.6.9. Замена отдельных плиток в этернитовой, черепичной или шиферной кровле.
[bookmark: n754][bookmark: n276]1.2.6.10. Частичное исправление кровли из дранки в местах протекания, ремонт тесовой кровли и кровли из кровельной стружки с частичной заменой прогнивших досок.
[bookmark: n277]1.2.6.11. Частичный ремонт мягкой, шиферной, металлической и других кровель с использованием новых материалов.
[bookmark: n755][bookmark: n278]1.2.6.12. Частичный ремонт настенных желобов, карнизных свесов и водосточных труб с частичной заменой материала.
[bookmark: n756][bookmark: n279]1.2.6.13. Ремонт покрытий вокруг дымовых и вентиляционных труб, брандмауэров, парапетов и других выступающих частей на крыше.
[bookmark: n280]1.2.6.14. Ремонт лестниц, установленных на крышах с мягким покрытием или имеющих крутой скат.
[bookmark: n281][bookmark: n757][bookmark: n282]1.2.6.15. Укрепление, ремонт парапетов, стальных решеток, ограждений, ремонт и перекладка оголовков вентиляционных шахт, газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше.
[bookmark: n283]1.2.6.16. Замена или ремонт слуховых окон или специальных люков (выходов на крышу) с изготовлением приставных лестниц, стремянок и т.п., ремонт наружных пожарных лестниц.
[bookmark: n284]1.2.6.17. Ремонт дверей и люков чердаков, их утепление, устройство запоров и тому подобное.
[bookmark: n285]1.2.6.18. Ремонт и остекление слуховых окон и световых фонарей. Мелкий ремонт фонарей.
[bookmark: n286]1.2.6.19. Окраска стальных кровель, водосточных труб (или просмаливание рулонной кровли) с исправлением и промазкой гребней и фальцев.
[bookmark: n287]1.2.6.20. Замена и ремонт стальных патрубков с колпаками для вентиляции чердака.
[bookmark: n288]1.2.6.21. Укрепление фальцев и обжима гребней стальной кровли с промазкой гребней и свищей суриковой замазкой.
[bookmark: n289]1.2.6.22. Ремонт и восстановление переходов на чердаках через трубы централизованного отопления и вентиляционные короба.
[bookmark: n290]1.2.6.23. Замена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.
[bookmark: n291]1.2.6.24. Ремонт водосточных воронок, труб, лотков, колец, желобчатой черепицы, а также кровли в местах установки антенн, вокруг труб и других выступающих частей на кровлях.
[bookmark: n292]1.2.6.25. Ремонт и обеспечение плотности примыкания гидроизоляционного ковра к разным выступающим конструкциям на кровлях (парапетов, труб, вентиляционных камер и т.п.).
[bookmark: n293]1.2.6.26. Устройство водосточных лотков на дворовой части малоэтажных зданий (при невозможности восстановления водосточных труб и воронок).
[bookmark: n722]1.2.6.27. Ремонт промежуточных узлов деревянных ферм.
[bookmark: n758][bookmark: n294]
1.2.7. Лестница и балконы:
[bookmark: n295]1.2.7.1. Частичная замена или восстановление ступеней бетонных лестниц или из природного камня.
[bookmark: n759][bookmark: n296]1.2.7.2. Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц и на площадках.
[bookmark: n297]1.2.7.3. Замена расколотых деревянных ступеней.
[bookmark: n298]1.2.7.4. Замена изношенных досок на площадках, деревянных лестницах и крыльцах.
[bookmark: n760][bookmark: n299]1.2.7.5. Перестилка отдельных плит из природного камня, бетона, керамики на площадках лестничных клеток.
[bookmark: n761][bookmark: n300]1.2.7.6. Частичный ремонт перил и поручней входов и лестниц.
[bookmark: n762][bookmark: n301]1.2.7.7. Восстановление тетив в деревянной лестнице.
[bookmark: n302]1.2.7.8. Ремонт бетонных плит и штукатурки балконов.
[bookmark: n303]1.2.7.9. Укрепление и восстановление прогнутых элементов и вставка недостающих элементов в металлических перилах лестниц.
[bookmark: n304]1.2.8. Проемы:
[bookmark: n305]1.2.8.1. Ремонт и замена отдельных оконных рам и дверей.
[bookmark: n763][bookmark: n306]1.2.8.2. Замена неисправных оконных, дверных приборов и установка недостающих. 
[bookmark: n307]1.2.8.3. Замена старых форточек на новые или их ремонт в летних или зимних рамах.
[bookmark: n308]1.2.8.4. Установка новых оконных и дверных наличников.
[bookmark: n309]1.2.8.5. Ремонт и замена отдельных оконных коробок и подоконников.
[bookmark: n764][bookmark: n310]1.2.8.6. Мелкий ремонт оконных рам пристрожкой и нашивкой планок.
[bookmark: n311]1.2.8.7. Замена отливов-слезников с наружной стороны летних рам и фрамуг.
[bookmark: n312]1.2.8.8. Оконопачивание оконных и дверных коробок (колод) в деревянных наружных бревенчатых стенах с заделкой и утеплением пространства над всадником, конопаткой и промазкой зазоров между коробкой и стеной в каменных зданиях.
[bookmark: n313]1.2.8.9. Замена разбитого или поврежденного оконного и дверного стекла во вспомогательных помещениях дома и местах общего пользования.
[bookmark: n765][bookmark: n314]1.2.8.10. Частичный ремонт дверей с пристрожкой, нашивкой планок или вставкой реек в филенки, а также перенавешиванием с устройством новых и заделкой старых четвертей в коробках.
[bookmark: n315]1.2.8.11. Сплошная окраска оконных рам, дверей, ворот.
[bookmark: n316]1.2.8.12. Частичный ремонт ворот, калиток и столбов с добавлением до 5 % нового материала.
[bookmark: n766][bookmark: n317]1.2.8.13. Частичный ремонт ограждений с добавлением до 5 % нового материала.
[bookmark: n767][bookmark: n318]1.2.9. Штукатурные и малярные работы:
[bookmark: n319]1.2.9.1. Ремонт поврежденной штукатурки стен и потолков в отдельных местах в связи с протеканием и другими событиями аварийного порядка.
[bookmark: n768][bookmark: n320]1.2.9.2. Частичная штукатурка перекрытий, стен и перегородок, а также ремонт сухой штукатурки (до 5 % площади штукатурки).
[bookmark: n321]1.2.9.3. Частичная побелка и окраска стен и потолков.
[bookmark: n769][bookmark: n322]1.2.9.4. Побелка и окраска стен, потолков, полов, оконных рам и дверей.
[bookmark: n323]1.2.9.5. Масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток, перил лестниц и т.п.
[bookmark: n324]1.2.9.6. Установка выпавших облицовочных плиток на стенах мест общего пользования.
[bookmark: n770][bookmark: n325]1.2.9.7. Расшивка трещин и заделка стыков, а также выбоин с частичным оголением арматуры цементным раствором в железобетонных настилах.
[bookmark: n326]1.2.9.8. Заделка трещин в перегородках из гипсовых, алебастровых плит и т.п.
[bookmark: n327]1.2.9.9. Частичный ремонт штукатурки оконных и дверных откосов.
[bookmark: n328]1.2.9.10. Укрепление отставших розеток с установкой их на растворе.
[bookmark: n329]1.2.10. Печи и камины:
[bookmark: n330]1.2.10.1. Частичный ремонт и частичная перекладка старых печей, каминов, вмурованных котлов и дымоходов к ним.
[bookmark: n331]1.2.10.2. Частичное восстановление кладки плит и дымовых труб.
[bookmark: n332]1.2.10.3. Устройство новых разделок, восстановление и замена дымовых колпаков и флюгеров над трубами.
[bookmark: n333]1.2.10.4. Ремонт существующих предтопочных листов.
[bookmark: n334]1.2.10.5. Укрепление существующих и замена неисправных печных приборов в печах и каминах, включая замену плит, жаровых шкафов, водогрейных коробок и бачков; замена лопнувших или прогорелых колосников и решеток.
[bookmark: n335]1.2.10.6. Расшивка трещин и затирка наружных поверхностей печей и каминов, ремонт штукатурки, промазка швов в стенах, где проходят дымовые каналы.
[bookmark: n336]1.2.10.7. Исправление и укрепление вертикальных и горизонтальных разделок, а также восстановление разделок.
[bookmark: n337]1.2.10.8. Замена сгоревших патрубков в печах, чугунных плит.
[bookmark: n338]1.2.10.9. Укрепление и замена отдельных кирпичей или частичная перекладка дымовых труб, патрубков и боровов, ремонт верхней части, побелка труб и восстановление зонтов.
[bookmark: n339]1.2.10.10. Ремонт и замена шиберов и заслонок, а также устройств для их закрывания.
[bookmark: n340]1.2.10.11. Замена дефлекторов для колпаков дымовых труб.
[bookmark: n341]1.2.10.12. Ремонт искроуловителей и зонтов над трубами.
[bookmark: n342]1.2.11. Централизованное отопление и вентиляция:
[bookmark: n343]1.2.11.1. Ремонт и частичная замена изоляции на трубопроводах централизованного отопления.
[bookmark: n771][bookmark: n344]1.2.11.2. Ремонт и замена регулировочных кранов, вентилей, задвижек.
1.2.11.3. Ремонт или замена насосов, вентиляторов, двигателей, решеток и жалюзи вентиляций.
[bookmark: n346]1.2.11.4. Ремонт и замена участков трубопровода.
[bookmark: n772][bookmark: n347]1.2.11.5. Частичный ремонт вентиляционных коробов в помещениях с укреплением существующих плит и промазкой трещин, укрепление вентиляционных жалюзийных решеток.
[bookmark: n348]1.2.11.6. Устранение обратных уклонов в трубопроводах и приборах централизованного отопления. Там, где не удается устранить обратные уклоны или воздушные мешки,  установка воздушных кранов.
[bookmark: n349]1.2.11.7. Устройство дополнительных подвесок, подкладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке.
[bookmark: n350]1.2.11.8. Ремонт утепления расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, вантузов и т.п.
[bookmark: n351]1.2.11.9. Восстановление и перекладка боровов, их просушка, устранение подсосов воздуха и обеспечение тяги в дымоходе.
[bookmark: n352]1.2.11.10. Очистка индивидуальных котлов и секций от нагара.
[bookmark: n353]1.2.11.11. Устранение отдельных свищей в индивидуальных котлах отопления. Установка заплат на стальной индивидуальный котел, бойлер, сухопарник, бак.
[bookmark: n354]1.2.11.12. Укрепление, замена топочных дверец и дверец поддувал, прогоревших колосников и шиберов, вставка слюды в смотровые отверстия топочных дверец в индивидуальных котлах отопления, теплообменников, горелок.
[bookmark: n355]1.2.11.13. Замена, ремонт и окраска расширительных баков, сливных и воздушных труб, вантузов.
[bookmark: n356]1.2.11.14. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов.
[bookmark: n357]1.2.11.15. Частичный ремонт расширительного бака с устранением течи и дальнейшей окраской с двух сторон масляной краской.
[bookmark: n358]1.2.11.16. Подвальцовка дымогарных труб в котлах и ниппелей секционных индивидуальных котлов.
[bookmark: n359]1.2.11.17. Ремонт вентиляционных сборных коробов вставками.
[bookmark: n360]1.2.11.18. Устранение подсоса воздуха в вентиляционных шахтах на чердаке; поддержание в исправном состоянии дроссельных клапанов в шахтах.
[bookmark: n361]1.2.11.19. Ремонт металлических воздуховодов, укрепление и замена подвесок и средств крепления.
[bookmark: n362]1.2.11.20. Побелка помещений.
[bookmark: n363]1.2.11.21. Частичный ремонт обмуровки котлов.
[bookmark: n364]1.2.11.22. Частичный ремонт электроосвещения и силовой проводки.
[bookmark: n365]1.2.11.23. Укрепление существующих и установка дополнительных крючков для труб и приборов централизованного отопления.
1.2.11.24. Замена насосов и вентиляторов на новые.
1.2.11.25. Замена секций приборов отопления, пришедших в негодность, установка дополнительных секций приборов отопления.
1.2.11.26. Ремонт индивидуальных котлов, бойлеров, электродвигателей, насосов и вентиляторов с разборкой и заменой узлов и деталей.
1.2.11.27. Установка бойлеров.
1.2.11.28. Замена теплообменника, предохранительных рычажных клапанов.
1.2.11.29. Установка отсутствующих или замена вышедших из строя, вантузов, воздухосборников с трубопроводом и арматурой.
1.2.11.30. Ремонт сборных коробов с заменой отдельных участков на новые и их окраска.
[bookmark: n366]1.2.11.31. Замена металлических дымовых труб диаметром до 250 мм и высотой до 4 м, пришедших в  непригодность.
1.2.12. Централизованное водоснабжение и водоотведение:
[bookmark: n367]1.2.12.1. Ремонт или замена, укрепление сидений унитазов, замена поплавков сливных бачков. 
[bookmark: n368]1.2.12.2. Ремонт или замена сливных бачков.
[bookmark: n369]1.2.12.3. Ремонт или замена и утепление водонапорных баков на чердаках зданий, оборудование их закрывающимися крышками, ремонт арматуры.
[bookmark: n370]1.2.12.4. Ремонт и замена шаровых кранов сливных бачков.
[bookmark: n371]1.2.12.5. Частичная замена трубопровода при устранении неплотностей, течей.
[bookmark: n774][bookmark: n372]1.2.12.6. Утепление трубопровода обмоткой, устройство коробов с засыпкой и тому подобное, а также утепление пожарных гидрантов во дворовых колодцах.
[bookmark: n373]1.2.12.7. Устранения неплотностей и течей в соединениях трубопровода ванных колонок.
[bookmark: n374]1.2.12.8. Работы по устранению незначительных аварий.
[bookmark: n773][bookmark: n376]1.2.12.9. Укрепление дымоотводящих патрубков, дровяных ванных колонок с устройством разделок и установкой предтопочных листов.
[bookmark: n377]1.2.12.10. Ремонт и устройство повысительных насосных станций. Установка накопительных баков и насосов к ним.
[bookmark: n378]1.2.12.11. Устройство и поддержание в порядке водопроводных наружных выпусков для полива улиц и дворов в летний период.
[bookmark: n379]1.2.12.12. Ремонт и замена отдельных кранов, вентилей, задвижек и санитарных приборов (умывальников, кухонных раковин, унитазов, писсуаров и т.п.), фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий.
[bookmark: n380][bookmark: n381]1.2.12.13. Ремонт и замена тепловой изоляции трубопроводов в местах возможного промерзания.
[bookmark: n775][bookmark: n382]1.2.12.14. Очистка и ремонт внутренних пожарных кранов.
[bookmark: n776][bookmark: n384][bookmark: n777][bookmark: n385]1.2.12.15. Ремонт и замена регулировочных кранов, вентилей, задвижек.
1.2.13. Газоснабжение:
[bookmark: n386]1.2.13.1. Ремонт или замена пробковых кранов на трубопроводе, оборудовании.
[bookmark: n387]1.2.13.2. Утепление стыков трубопроводов на лестничных клетках и в подвалах.
[bookmark: n388]1.2.13.3. Ремонт или замена отдельных водонагревательных колонок.
[bookmark: n389]1.2.13.4. Регулирование подачи воды и поступления газа в газовых кранах.
[bookmark: n390]1.2.13.5. Ремонт и замена кранов и выключателей у газовых плит. Ремонт заслонок для регулирования подачи воздуха.
[bookmark: n391]1.2.13.6. Окраска домового газопровода.
[bookmark: n392]1.2.13.7. Ремонт каналов отвода от колонок продуктов сгорания газа.
[bookmark: n393]1.2.14. Централизованное снабжение горячей водой:
[bookmark: n394]1.2.14.1. Мелкий ремонт насосов и двигателей.
[bookmark: n778][bookmark: n395]1.2.14.2. Ремонт и замена водозаборных кранов, смесителей.
[bookmark: n396]1.2.14.3. Ремонт отдельных водонагревательных колонок, очистка от накипи.
[bookmark: n397]1.2.14.4. Ремонт или замена изоляции на трубопроводах.
[bookmark: n779][bookmark: n398]1.2.14.5. Мелкий ремонт душа и арматуры к нему.
[bookmark: n744][bookmark: n780][bookmark: n745]1.2.14.6. Ремонт или замена регулировочных кранов, вентилей, задвижек, участков трубопровода, насосных агрегатов.
[bookmark: n781][bookmark: n746]1.2.14.7. Работы по устранению незначительных аварий.
[bookmark: n782][bookmark: n399]1.2.15. Электроосвещение и силовые проводки:
[bookmark: n400]1.2.15.1. Замена и установка дополнительных электрических устройств (выключателей, патронов, розеток и т.п.) на лестничных клетках, в подвалах и служебных помещениях.
[bookmark: n783][bookmark: n401]1.2.15.2. Частичная замена пришедших в непригодность электропроводки и арматуры ввода в квартиры с заменой электрических устройств (выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток).
[bookmark: n784][bookmark: n402]1.2.15.3. Мелкий ремонт наружной электропроводки домовладений и проводки в местах общего пользования коммунальных квартир с устранением повреждений.
[bookmark: n403]1.2.15.4. Устранение причин, вызывающих отсутствие освещения; мелкий ремонт групповых распределительных щитов и коробок.
[bookmark: n404]1.2.15.5. Мелкий ремонт наружной воздушной электропроводки.
[bookmark: n405]1.2.15.6. Замена изоляторов.
[bookmark: n406]1.2.15.7. Ремонт и замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и другого сопутствующего оборудования.
1.2.15.8. Автоматизация электроосвещения на лестничных клетках жилых домов.
1.2.15.9. Замена кухонных электроплит и электроконфорок.
1.2.15.10. Замена приборов учёта и устройство защиты электроустановок.
[bookmark: n785][bookmark: n407]1.2.16. Лифты:
[bookmark: n408]1.2.16.1. Ремонт кровли машинного помещения (МП).
[bookmark: n409]1.2.16.2. Ремонт электропроводки и арматуры освещения МП, этажных площадок, предмашинных помещений.
[bookmark: n410]1.2.16.3. Ремонт щитовых и кабелей постоянного ввода.
[bookmark: n411]1.2.16.4. Ремонт штукатурки, окраска, побелка машинного помещения и шахты.
[bookmark: n412]1.2.16.5. Ремонт дверей и запорных устройств машинного помещения.
[bookmark: n413]1.2.16.6. Остекление и ремонт оконных рам машинного помещения.
[bookmark: n414]1.2.16.7. Ремонт ограждения шахт.
[bookmark: n415]1.2.16.8. Восстановление нумерации этажей.
[bookmark: n416]1.2.16.9. Ремонт редуктора (с заменой подшипников, манжет, червячного колеса, червячного вала, полумуфты тормозной).
[bookmark: n786][bookmark: n417]1.2.16.10. Ремонт шкафа управления. Замена контактов контакторов и реле станции управления.
[bookmark: n787][bookmark: n418]1.2.16.11. Замена автоматических выключателей.
[bookmark: n419]1.2.16.12. Ремонт ограничителя скорости (ОС), натяжного устройства (НУ) и механизмов ловящей системы.
[bookmark: n420]1.2.16.13. Замена шкивов и подшипников в ОС и НУ.
[bookmark: n421]1.2.16.14. Замена или ремонт замков и выключателей дверей шахты. Замена  или ремонт выключателей дверей кабины.
[bookmark: n788][bookmark: n422]1.2.16.15. Ремонт вводного устройства.
[bookmark: n423]1.2.16.16. Частичная замена испорченных элементов блоков и субблоков.
[bookmark: n424]1.2.16.17. Работы по восстановлению работоспособности лифтов и СД после сверхплановых остановок в межремонтный период.
[bookmark: n425]1.2.16.18. Ремонт электропроводки низковольтных комплектных устройств (НКУ).
[bookmark: n426]1.2.16.19. Замена микрофонов, динамиков и выявленных неисправных элементов.
[bookmark: n427]1.2.16.20. Ревизия кабельных муфт внутренних и наружных кабельных сетей.
[bookmark: n789]1.2.16.21. Замена или доливка масла.
[bookmark: n833][bookmark: n790]1.2.16.22. Замена или ремонт отводящего блока.
[bookmark: n834][bookmark: n791]1.2.16.23. Замена или проточка канатотягового шкива.
[bookmark: n835][bookmark: n792]1.2.16.24. Замена или ремонт электродвигателя с заменой подшипников, полумуфты, резиновых полуколец.
[bookmark: n836][bookmark: n793]1.2.16.25. Замена или ремонт тормозного устройства, тормозного электромагнита, катушки тормоза, пружин тормоза, тормозных накладок.
[bookmark: n837][bookmark: n794]1.2.16.26. Замена поврежденных щитов купе кабины, линолеума, плинтусов, фальшпотолка, светильников, обрамления дверей кабины, перил кабины.
[bookmark: n838][bookmark: n795]1.2.16.27. Ремонт подвижного пола, механизма уловителя; замена башмаков, вкладышей, резиновых полуколец, порога кабины.
[bookmark: n839][bookmark: n796]1.2.16.28. Замена или ремонт створок дверей кабины, резинового профиля и башмаков дверей кабины.
[bookmark: n840][bookmark: n797]1.2.16.29. Замена или ремонт кареток дверей кабины с заменой контрроликов и роликов.
[bookmark: n841][bookmark: n798]1.2.16.30. Ремонт каретки с заменой отводки (подвижной и неподвижной) дверей кабины.
[bookmark: n842][bookmark: n799]1.2.16.31. Замена пружины, каната и линейки дверей кабины.
[bookmark: n843][bookmark: n800]1.2.16.32. Замена или ремонт балки дверей кабины.
[bookmark: n844][bookmark: n801]1.2.16.33. Ремонт привода дверей кабины с заменой электродвигателя, редуктора, водила, ролика водила, ремня.
[bookmark: n845][bookmark: n802]1.2.16.34. Замена или ремонт фартуков.
[bookmark: n846][bookmark: n803]1.2.16.35. Замена тяговых канатов.
[bookmark: n847][bookmark: n804]1.2.16.36. Укорачивание и/или перечалка тяговых канатов.
[bookmark: n848][bookmark: n805]1.2.16.37. Замена каната ограничителя скорости.
[bookmark: n849][bookmark: n806]1.2.16.38. Замена пружин, тяги, башмаков вкладышей, полуколец вкладышей, груза противовеса, заливка масла  в смазочные аппараты.
[bookmark: n850][bookmark: n807]1.2.16.39. Замена смазочных аппаратов.
[bookmark: n851][bookmark: n808]1.2.16.40. Замена или ремонт створок дверей шахты.
[bookmark: n852][bookmark: n809]1.2.16.41. Рихтовка створок дверей шахты.
[bookmark: n853][bookmark: n810]1.2.16.42. Замена башмаков, резинового профиля створок дверей шахты.
[bookmark: n854][bookmark: n811]1.2.16.43. Замена или ремонт балки и порога дверей шахты.
[bookmark: n855][bookmark: n812]1.2.16.44. Замена или ремонт каретки дверей шахты.
[bookmark: n856][bookmark: n813]1.2.16.45. Замена ролика и контрролика каретки дверей шахты.
[bookmark: n857][bookmark: n814]1.2.16.46. Замена замка, двуплечего рычага дверей шахты.
[bookmark: n858][bookmark: n815]1.2.16.47. Замена роликов замков и двуплечих рычагов.
[bookmark: n859][bookmark: n816]1.2.16.48. Разные работы по направляющим кабины и противовеса, устранение искривления, выверка по штихмасу.
[bookmark: n860][bookmark: n817]1.2.16.49. Ремонт и замена электропроводки силовой, цепей управления и сигнализации.
[bookmark: n861][bookmark: n818]1.2.16.50. Монтаж проводки по шахте, установка светильников, выключателей, электрических патронов, лампочек.
[bookmark: n862][bookmark: n819]1.2.16.51. Ремонт электропроводки в кабине.
[bookmark: n863][bookmark: n820]1.2.16.52. Замена подвесного кабеля.
[bookmark: n864][bookmark: n821]1.2.16.53. Заземление корпуса электроаппаратуры.
[bookmark: n865][bookmark: n822]1.2.16.54. Замена контакторов и пускателя шкафа управления.
[bookmark: n866][bookmark: n823]1.2.16.55. Замена катушки контактора, реле времени, защиты электродвигателя.
[bookmark: n867][bookmark: n824]1.2.16.56. Замена и ремонт выпрямителя.
[bookmark: n868][bookmark: n825]1.2.16.57. Замена и ремонт переключателя режима работы.
[bookmark: n869][bookmark: n826]1.2.16.58. Ремонт и замена трансформаторов.
[bookmark: n870][bookmark: n827]1.2.16.59. Замена и ремонт поверхностных переключателей. Замена и ремонт вызывающих аппаратов, светового табло.
[bookmark: n871][bookmark: n828]1.2.16.60. Замена или ремонт кнопочного поста управления лифтом в режиме «Ревизия» на кабине.
[bookmark: n872][bookmark: n829]1.2.16.61. Замена или ремонт поста управления лифтом в купе на кабины.
[bookmark: n873][bookmark: n830]1.2.16.62. Замена или ремонт электромагнитной отводки.
[bookmark: n874][bookmark: n831]1.2.16.63. Замена или ремонт выключателей, уловителей контроля ослабления канатов, натяжного устройства, перепуска и переподъема.
[bookmark: n875][bookmark: n832][bookmark: n876][bookmark: n428]1.2.16.64. Замена звонка, выключателя, розетки в приямке.
1.2.17. Разные работы:
[bookmark: n877]1.2.17.1. Ремонт или замена почтовых ящиков, мелкий ремонт надворных построек, общественных уборных, выгребных ям, ограждений, ворот, калиток.
[bookmark: n878]1.2.17.2. Выполнение работ, связанных с подготовкой домов к зиме.
[bookmark: n879]1.2.17.3. Мелкий ремонт дренажных систем, имеющихся на территории, закрепленной за зданием.
[bookmark: n880]1.2.17.4. Окраска почтовых ящиков, ограждений, ворот, калиток и других дворовых сооружений.
[bookmark: n881]1.2.17.5. Ремонт покрытий тротуаров, площадок, пешеходных и велосипедных дорожек и отмосток вокруг зданий.
[bookmark: n882]1.2.17.6. Выравнивание просевших плит.
[bookmark: n883]1.2.17.7. Ремонт металлических решеток, ограждающих приямки окон подвальных этажей.
[bookmark: n884]1.2.17.8. Заделка проемов и устройство дополнительных ограждений в окнах подвальных помещений  зданий, подверженных воздействию паводков.
[bookmark: n885]1.2.17.9. Мелкий ремонт мусоропровода (закрепление затворов, стволов и т.п.).
[bookmark: n886]1.2.17.10. Мелкий ремонт малых архитектурных форм, детских, спортивных и других площадок.
[bookmark: n887]1.2.17.11. Замена поврежденных бордюрных камней на отдельных участках тротуаров.
[bookmark: n888]1.2.17.12. Ремонт или восстановление заборов и подпорных стенок.
[bookmark: n889]1.2.17.13. Ремонт, замена или установка скамеек, урн, ваз, контейнеров и т.п.
[bookmark: n890]1.2.17.14. Ремонт или установка пандусов, перил.
[bookmark: n891]1.2.17.15. Восстановление поврежденных ступеней.
[bookmark: n892]1.2.17.16. Ремонт систем противопожарной автоматики и автоматики дымоудаления, а также других имеющихся инженерных систем.
[bookmark: n893]1.2.17.17. Обустройство тактильных наземных и напольных указателей для лиц с нарушением зрения и инженерно-информационного оборудования для лиц с нарушением слуха.
[bookmark: n894]1.2.17.18. Частичный ремонт площадок для стоянки автомобилей, уголков отдыха, обзорных площадок.
[bookmark: n895]1.2.17.19. Ремонт дорожного покрытия проезжей части на придомовой территории.


2. Капитальный ремонт
2.1. Фундаменты и подвальные помещения:
[bookmark: n442]2.1.1. Перекладка и усиление фундаментов под наружными и внутренними стенами или столбами каменных и деревянных зданий, не связанные с надстройкой здания.
[bookmark: n898][bookmark: n443]2.1.2. Усиление оснований под фундаменты каменных зданий, которое не связано с надстройкой здания.
[bookmark: n444]2.1.3. Ремонт кирпичной облицовки фундаментных стен со стороны подвалов.
[bookmark: n899][bookmark: n445]2.1.4. Перекладка кирпичных цоколей.
[bookmark: n446]2.1.5. Частичная или полная перекладка приямков около окон подвальных и цокольных этажей.
[bookmark: n447]2.1.6. Устройство или ремонт гидроизоляции фундаментов в подвальных помещениях.
[bookmark: n448]2.1.7. Замена в деревянных домах трухлявых деревянных фундаментных стульев на новые деревянные, кирпичные, бутовые, бетонные или железобетонные столбы.
[bookmark: n449]2.1.8. Замена деревянных цоколей.
[bookmark: n450]2.1.9. Восстановление просевшей или устройство новой отмостки вокруг здания с целью защиты грунта под фундаментами от размывания или намокания.
[bookmark: n451]2.1.10. Восстановление или ремонт существующей, а также устройство новой дренажной системы или водоотводных канав от фундаментов и стен зданий.
[bookmark: n452]
2.2. Стены:
[bookmark: n453]2.2.1. Ремонт каменных стен и ремонт каменной облицовки цоколя и стен.
[bookmark: n900][bookmark: n454]2.2.2. Перекладка кирпичных цоколей (более 10 кирпичей в одном месте).
[bookmark: n455][bookmark: n456]2.2.3. Полная или частичная перекладка и крепление кирпичных наружных стен, не связанная с надстройкой здания, которая не превышает 25 % общей площади их в здании, а также замена в деревянных зданиях отдельных венцов, которые не превышают 25 % общей площади стен.
[bookmark: n457]2.2.4. Укрепление стен натяжными и металлическими связями.
[bookmark: n458]2.2.5. Заделка трещин в кирпичных стенах с разборкой и расчисткой старой кладки и устройством новой, с перевязкой швов.
[bookmark: n459]2.2.6. Востановление слоя гидроизоляции всей горизонтальной плоскости по обрезу фундамента.
[bookmark: n460]2.2.7. Пробивка в стенах отверстий площадью свыше 0,05 м2.
[bookmark: n461]2.2.8. Крепление или усиление каменных стен, отклонившихся от вертикального положения и имеющих деформации.
[bookmark: n462]2.2.9. Перекладка старых карнизов, парапетов, брандмауэров, приямков и выступающих частей стен.
[bookmark: n463]2.2.10. Перекладка отдельных оконных и дверных перемычек, пришедших в негодность.
[bookmark: n464]2.2.11. Переборка просевших и выступающих деревянных стен с дальнейшим их укреплением сжимателями.
[bookmark: n465]2.2.12. Замена старой обшивки и засыпки каркасных домов.
[bookmark: n466]2.2.13. Ремонт деревянного каркаса стен с заменой новым материалом до 25 %.
[bookmark: n467]2.2.14. Полная замена заполнения между фундаментными опорами в зданиях с устройством необходимой обшивки и засыпки цоколя.
[bookmark: n468]2.2.15. Перекладка, ремонт или усиление старых простенков и кирпичных столбов.
[bookmark: n469]2.2.16. Частичная разборка существующих внутренних стен и кладка новых, связанная с перепланировкой помещений.
[bookmark: n921][bookmark: n470]2.2.17. Ремонт или усиление контрфорсов и других укрепляющих устройств стен.
[bookmark: n471]2.2.18. Ремонт, усиление или замена наружных и внутренних кирпичных, железобетонных и металлических колонн (до 25 % общего объема), не связанных с надстройкой зданий.
[bookmark: n472]2.2.19. Замена разных видов заполнителей в стенах с каменными, железобетонными и металлическими каркасами.
[bookmark: n901][bookmark: n473]2.3. Фасады зданий:
[bookmark: n474]2.3.1. Восстановление наружной штукатурки с дальнейшей окраской фасадов зданий.
[bookmark: n475]2.3.2. Восстановление облицовки фасада здания из плиток с заменой отдельных плиток новыми или штукатурка этих мест с дальнейшей окраской под цвет облицовочных плиток.
[bookmark: n476]2.3.3. Восстановление и переделка тяг, карнизов, поясков, сандриков и других выступающих частей фасада здания.
[bookmark: n477]2.3.4. Сплошная замена и установка водосточных труб, а также всех наружных металлических и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания.
[bookmark: n478]2.3.5. Сплошная окраска фасада здания стойкими красками.
[bookmark: n479]2.3.6. Замена или устройство новых решеток и ограждений на крышах и балконах зданий.
[bookmark: n480]2.3.7. Замена или усиление всех несущих и защитных конструкций балконов и эркеров.
[bookmark: n481]2.3.8. Восстановление лепнины и лепных украшений.
[bookmark: n482]2.3.9. Смена карнизных желобов и перекрытие кровли карнизов.
[bookmark: n483]2.3.10. Установка новых ворот.
[bookmark: n484]2.3.11. Промывка поверхностей фасадов зданий, окрашенных перхлорвиниловыми красками или облицованных плитками, а также очистка от копоти, пыли кирпичных или ранее окрашенных масляной краской фасадов.
[bookmark: n485]2.3.12. Замена облицовки фасадов.
[bookmark: n902]2.3.13. Устройство теплоизоляции фасадов.
[bookmark: n903][bookmark: n486]2.4. Перегородки:
[bookmark: n487][bookmark: n904][bookmark: n488]2.4.1. Разборка перегородок и установка новых.
[bookmark: n489][bookmark: n490]2.4.2. Усиление звукоизоляции перегородок оббивкой их дополнительным слоем оргалита или другими материалами с дальнейшим нанесением слоя штукатурки, оклейкой обоями или окраской.
[bookmark: n491]2.4.3. Пополнение засыпки двухслойных перегородок с дальнейшей заделкой досками и выполнением всех отделочных работ.
[bookmark: n492]2.4.4. Перестановка перегородок при перепланировке.
[bookmark: n493]2.4.5. Замена деревянных перегородок на новые из прогрессивных материалов.
[bookmark: n494]2.5. Перекрытие и полы:
[bookmark: n495]2.5.1. Замена старых междуэтажных перекрытий и перекрытий чердаков новыми конструкциями или усиление старых несущих элементов.
[bookmark: n496]2.5.2. Полная перестилка чистых полов с выравниванием лаг и добавлением нового материала.
[bookmark: n497]2.5.3. Полная перестилка паркетных полов с заменой настила.
[bookmark: n498]2.5.4. Полная перестилка полов на лагах на первых этажах с ремонтом или заменой основания или восстановлением кирпичных столбиков.
[bookmark: n499]2.5.5. Замена отдельных балок перекрытий, наращивание концов балок протезами со всеми последующими работами.
[bookmark: n500]2.5.6. Замена подбора между балками со всеми дальнейшими работами.
[bookmark: n501]2.5.7. Полная замена полов дощатых, паркетных, из линолеума, бетонных и плиточных с дальнейшим окрашиванием или натиранием мастикой.
[bookmark: n502]2.5.8. Восстановление бетонных, асфальтовых, мозаичных, плиточных, цементных, торцовых и других видов полов и их оснований.
[bookmark: n503]2.5.9. Ремонт или устройство новых железобетонных перекрытий из готовых настилов.
[bookmark: n504]2.5.10. Восстановление бетонного основания под полы с устройством нового пола вместо изношенного.
[bookmark: n505]2.5.11. Замена стен подпольных каналов.
[bookmark: n506]2.5.12. Усиление всех видов междуэтажных перекрытий и перекрытий чердаков.
[bookmark: n507]2.5.13. Торкретирование железобетонных перекрытий при их повреждениях.
[bookmark: n508]
2.6. Крыши и кровли:
[bookmark: n509]2.6.1. Замена стропильных ног, мауэрлатов, стропильных ферм или элементов ферм и обрешетки под кровлей.
[bookmark: n510]2.6.2. Замена досок обрешетки в местах разжелобков и карнизных свесов.
[bookmark: n511]2.6.3. Замена старых конструкций крыши готовыми железобетонными элементами с покрытием толем, рубероидом и другими кровельными материалами.
[bookmark: n512][bookmark: n513]2.6.4. Замена изношенных металлических ограждений на крышах.
[bookmark: n514]2.6.5. Замена изношенной пожарной лестницы.
[bookmark: n515]2.6.6. Устройство новых лазов на крышу, слуховых окон и переходных мостиков к ним.
[bookmark: n516]2.6.7. Перестройка деревянной крыши в связи с заменой стальной кровли другими кровельными материалами.
[bookmark: n517]2.6.8. Ремонт мягкой, шиферной, металлической и других кровель с использованием новых материалов или сплошная замена их другими материалами.
[bookmark: n906][bookmark: n518]2.6.9. Перекладка дымовых и вентиляционных труб на крыше.
[bookmark: n519]2.6.10. Сплошная замена старых настенных желобов, свесов и покрытий вокруг дымовых труб и других устройств, выступающих над кровлей.
[bookmark: n520]2.6.11. Ремонт и окраска несущих конструкций световых фонарей.
[bookmark: n521]2.6.12. Ремонт механических и ручных устройств рам световых фонарей.
[bookmark: n522]2.6.13. Переустройство световых фонарей с малой освещенностью помещения на большую.
[bookmark: n523]2.6.14. Покрытие мягкими кровельными материалами стальных кровель аварийных домов (без снятия листовой стали).
[bookmark: n524]2.7. Лестницы и балконы:
[bookmark: n525]2.7.1. Замена выбитых ступеней и площадок (полов) каменной лестницы новыми.
[bookmark: n526]2.7.2. Восстановление деревянных лестниц.
[bookmark: n527]2.7.3. Замена деревянной лестницы на огнестойкую.
[bookmark: n528]2.7.4. Устройство новых крылец.
[bookmark: n529]2.7.5. Полная перекладка лестничных маршей и площадок.
[bookmark: n530]2.7.6. Замена косоуров, балок площадок или сварка поврежденных частей косоуров.
[bookmark: n531]2.7.7. Полная замена перил и поручней лестниц.
[bookmark: n907][bookmark: n533]2.7.8. Ремонт и замена балконов.
[bookmark: n534]2.7.9. Ремонт лестничных клеток, который включает ремонт штукатурки, полов, замену ступеней и перил.
[bookmark: n535]2.8. Проемы:
[bookmark: n536]2.8.1. Замена всех оконных рам, дверных полотен и подоконных досок с окраской и установкой новых приборов и остеклением.
[bookmark: n537]2.8.2. Замена всех оконных и дверных коробок, рам и косяков с наличниками на новые или перевязка их с добавлением новых материалов с полной их заделкой.
[bookmark: n538][bookmark: n539]2.8.3. Ремонт дверей с перевязкой и заменой отдельных их частей в объеме более 3 % общего количества.
[bookmark: n540]2.8.4. Пробивка новых и расширение существующих оконных и дверных проемов с изготовлением, установкой и окраской новых оконных и дверных блоков.
[bookmark: n541][bookmark: n908][bookmark: n542]2.8.5. Ремонт, восстановление и устройство ограждений.
[bookmark: n909][bookmark: n543]2.8.6. Ремонт и замена отдельных элементов металлических и деревянных оконных рам, каркасов дверей и ворот и их окраска.
[bookmark: n544]2.9. Штукатурные и малярные работы:
[bookmark: n545]2.9.1. Штукатурка стен и потолков заново или местами больше 1 м2.
[bookmark: n546]2.9.2. Малярные и отбойные работы, вызванные ремонтом потолков или штукатуркой стен.
[bookmark: n547]2.9.3. Окраска оконных рам, дверей, потолков, стен и полов после проведенного капитального ремонта этих конструкций.
[bookmark: n548]2.9.4. Масляная окраска радиаторов, труб отопления, водопровода, канализации, газификации после капитального ремонта систем или нового монтажа.
[bookmark: n549]2.9.5. Восстановление или замена облицовки поверхностей стен в санузлах и на кухнях с добавлением нового материала.
2.9.6. Обивка стен и потолков сухой штукатуркой.
2.9.7. Смена обоев.
2.9.8. Восстановление лепных деталей внутри помещения.
[bookmark: n550][bookmark: n551][bookmark: n552][bookmark: n553]2.10. Печи и камины:
[bookmark: n554]2.10.1. Полная перекладка старых и устройство новых печей, каминов, вмурованных котлов и дымоходов к ним.
[bookmark: n555]2.10.2. Перекладка или устройство новых дымоходов, вентиляционных каналов и дымовых труб.
[bookmark: n556]2.10.3. Переоборудование печей для сжигания в них газа, угля.
[bookmark: n557][bookmark: n558]2.10.4. Ремонт отдельных печей и каминов с полной перекладкой, добавлением материалов и заменой приборов, а также переоборудованием топочных устройств.
2.11. Централизованное отопление и вентиляция:
[bookmark: n559]2.11.1. Замена индивидуальных котлов на новые.
[bookmark: n560]2.11.2. Замена и установка дополнительных секций чугунных индивидуальных котлов.
[bookmark: n561]2.11.3. Установка новых приборов отопления.
[bookmark: n562]2.11.4. Замена дымогарных труб индивидуальных котлов.
[bookmark: n563]2.11.5. Полная замена изоляции трубопроводов.
[bookmark: n564]2.11.6. Замена двигателей для насосов централизованного отопления.
[bookmark: n565][bookmark: n566][bookmark: n567]2.11.7. Работы, вызванные крупными авариями в системе отопления.
[bookmark: n568]2.11.8. Замена трубопроводов централизованного отопления.
[bookmark: n569]2.11.9. Устройство централизованного отопления вместо печного.
[bookmark: n570]2.11.10. Установка заплат на стальной индивидуальный котел, бойлер, сухопарник, бак.
[bookmark: n571][bookmark: n572][bookmark: n573]2.11.11. Замена металлических дымовых труб диаметром свыше 250 мм и высотой более 4 м, пришедших в  негодность.
[bookmark: n574]2.11.12. Ремонт или устройство новых фундаментов под индивидуальные котлы и другое оборудование.
[bookmark: n575]2.11.13. Все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом или устройством новой системы.
[bookmark: n576]2.11.14. Устройство новых сборных коробов.
[bookmark: n577][bookmark: n578]2.11.15 Устройство новой, восстановление или переустройство системы вентиляции.
[bookmark: n579]2.11.16. Ремонт и замена калориферов.
[bookmark: n580]2.11.17. Устройство автономного отопления квартир.
[bookmark: n911]2.11.18. Строительные работы, связанные с капитальным ремонтом трубопроводов отопления и вентиляции.
[bookmark: n910][bookmark: n581]2.12. Централизованное водоснабжение и водоотведение:
[bookmark: n582]2.12.1. Замена участков трубопроводов.
[bookmark: n912][bookmark: n583]2.12.2. Устройство новых водоразборов внутри помещения.
[bookmark: n584]2.12.3. Перекладка линий водопроводных и канализационных труб внутридомовой системы.
[bookmark: n585]2.12.4. Установка дополнительных санитарно-технических приборов при переоборудовании помещений.
[bookmark: n586]2.12.5. Устройство дополнительных линий централизованного водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: n913][bookmark: n587]2.12.6. Восстановление или устройство новой системы централизованного водоснабжения и водоотведения. Устройство дополнительных смотровых колодцев на дворовых линиях или уличных сетях в местах присоединения.
[bookmark: n914][bookmark: n588]2.12.7. Замена чугунных бачков в уборных смывными кранами с переделкой подводки и укорачиванием смывной трубы.
[bookmark: n589][bookmark: n590]2.12.8. Устройство повысительных насосных станций.
[bookmark: n591]2.12.9. Устройство новых санитарных узлов.
[bookmark: n592][bookmark: n915][bookmark: n593]2.12.10. Все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом системы централизованного водоснабжения и водоотведения.
2.13. Газоснабжение:
[bookmark: n594]2.13.1. Замена приборов газового оборудования (газовых плит, водоподогревателей) на новые.
[bookmark: n595]2.13.2. Большой ремонт газовых колонок с заменой змеевиков.
[bookmark: n596]2.13.3. Демонтаж и монтаж газовой разводки.
[bookmark: n597]2.13.4. Установка дополнительной газовой арматуры в квартирах с присоединением к газовой сети.
[bookmark: n598]2.13.5. Газификация отдельных квартир.
[bookmark: n599]2.13.6. Замена отдельных участков газопровода.
[bookmark: n600][bookmark: n601]2.13.7. Все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом газоснабжения.
2.14. Централизованное снабжение горячей воды:
[bookmark: n602]2.14.1. Замена участков трубопровода централизованного снабжения горячей воды.
[bookmark: n916][bookmark: n603]2.14.2. Ремонт баков, водонагревателей, связанный с полной разборкой и заменой отдельных узлов и деталей.
[bookmark: n604]2.14.3. Замена непригодных к ремонту баков, водонагревателей.
[bookmark: n605]2.14.4. Замена насосных агрегатов.
[bookmark: n606]2.14.5. Замена и установка ванн, душа и арматуры к ним. Установка нового или замена вышедшего из строя бойлера.
[bookmark: n607]2.14.6. Все строительные работы, связанные с капитальным ремонтом и устройством системы централизованного снабжения горячей воды.
[bookmark: n608]2.15. Электроосвещение и силовые проводки:
[bookmark: n609]2.15.1. Замена кухонных электроплит и электроконфорок.
[bookmark: n610]2.15.2. Полная замена электропроводки освещения, пришедшей в  непригодность, с заменой электрических устройств (выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток).
[bookmark: n611]2.15.3. Дополнительное устройство электроосвещения и присоединение его к питательной электросети.
[bookmark: n612]2.15.4. Реконструкция электропроводки с установкой дополнительной арматуры при перепланировке помещений.
[bookmark: n613]2.15.5. Установка новых и замена групповых распределительных и предохранительных коробок и щитков.
[bookmark: n614][bookmark: n615]2.15.6. Замена приборов учета и устройство защиты электроустановок.
[bookmark: n616]2.16. Лифты и система диспетчеризации (СД):
[bookmark: n617]2.16.1. Полная (или частичная) замена основных узлов и деталей для восстановления работоспособности лифтов и СД после окончания установленного срока эксплуатации, а также по просьбе владельца.
[bookmark: n618]2.16.2. Работы, связанные с заменой морально устаревших и физически изношенных лифтов и СД, восстановление периферийного оборудования и замена диспетчерского пульта.
[bookmark: n619]2.16.3. Работы по модернизации лифтов и СД, выполняемые с целью улучшения эстетического состояния и технических характеристик.
[bookmark: n620]2.16.4. Работы, связанные с заменой и доработкой узлов, электрических схем, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию лифта, согласно предписаниям Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики или заводов-производителей (поста ревизии стационарного (ПРС), пакеты безопасности, лестницы и т.п.).
[bookmark: n621]2.16.5. Ремонты лифтов и СД, которые длительное время не работали и не обслуживались (после монтажа - 6 месяцев, после месячного ремонта - 8 месяцев).
[bookmark: n622]2.16.6. Комплекс работ предупредительного характера, который предусмотрен технологическим процессом, согласованный с Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, с целью предупреждения преждевременного износа оборудования и поддержания его в надлежащем техническом состоянии.
[bookmark: n623]2.16.7. Работы по капитального ремонту узлов и деталей.
[bookmark: n624][bookmark: n635]2.16.7.1. Лебедка:
[bookmark: n625]Замена лебедки.
[bookmark: n626]Замена канатоведущего шкива (КВШ), отводного блока, штурвала.
[bookmark: n627]Замена редуктора.
[bookmark: n628]Замена электродвигателя.
[bookmark: n629]Замена подшипников электродвигателя и редуктора.
[bookmark: n630]Регулирование люфта в червячной паре и опорном подшипнике.
[bookmark: n631]Замена тормозной катушки или электромагнита.
[bookmark: n632]Замена тормозного устройства.
[bookmark: n633]Замена амортизаторов подлебедочной рамы.
[bookmark: n634]Замена полумуфты.
2.16.7.2. Станция управления низковольтных комплектных устройств (НКУ):
[bookmark: n636][bookmark: n637]Замена НКУ.
[bookmark: n638][bookmark: n639]Замена оборудования НКУ (трансформаторы, реле, контакторы, устройства токовой защиты (УТЗ), выключатели автоматические и т.п.).
Замена электропроводки НКУ.
2.16.7.3. Ограничитель скорости (ОС), натяжное устройство (НУ), ловящая система:
[bookmark: n640]Замена ОС, ПРС, устройства ослабления подвески канатов (УОПК), механизма ловящей системы.
[bookmark: n641][bookmark: n642]Замена шкивов ОС и НУ.
2.16.7.4. Вводное устройство:
[bookmark: n643]Замена вводного устройства или его комплектующих.
[bookmark: n644][bookmark: n645]2.16.7.5. Узлы и детали шахты лифта:
[bookmark: n647][bookmark: n652][bookmark: n654]Замена аппаратов вызова.
[bookmark: n646]Замена светового табло и указателей направления движения лифта.
Замена тяговых канатов и каната ОС.
[bookmark: n648]Замена створок и дверей шахты.
[bookmark: n649]Замена подвесного кабеля.
[bookmark: n650]Замена электропроводки, клеммных коробок шахты.
[bookmark: n651]Усиление, полная или частичная замена металлоконструкций и сетчатых ограждений шахт.
Замена буферных пружин.
[bookmark: n653]Замена резиновых уплотнителей дверей шахты (ДШ).
2.16.7.6. Противовес:
[bookmark: n655]Замена противовеса.
[bookmark: n656]Замена рамы противовеса.
[bookmark: n657]Замена груза противовеса.
[bookmark: n658]Замена пружин и тяг противовеса.
[bookmark: n659]Замена башмаков.
[bookmark: n660]Замена смазочных аппаратов.
[bookmark: n661]2.16.7.7. Кабина:
[bookmark: n662][bookmark: n674]Замена кабины.
[bookmark: n663]Замена купе и каркаса кабины.
[bookmark: n664]Замена верхней и нижней балок.
[bookmark: n665]Замена панели управления лифтом.
[bookmark: n666]Замена электропроводки и клеммной коробки кабины.
[bookmark: n667]Замена балки и оборудование привода дверей кабины (электродвигатель, редуктор, водило, конечные выключатели и т.п.).
[bookmark: n668]Замена створов, кареток дверей кабины (ДК).
[bookmark: n669]Замена пола и механизма подвижного пола.
[bookmark: n670]Замена потолка и плафона купе.
[bookmark: n671]Замена башмаков.
[bookmark: n672]Замена резинового уплотнителя створом ДК.
[bookmark: n673]Замена смазочных аппаратов.
[bookmark: n675]2.16.7.8. Машинное помещение:
[bookmark: n676][bookmark: n677]Замена электропроводки оборудования и арматуры освещения машинного помещения (МП).
Замена вводного устройства.
2.16.8. Демонтаж и монтаж оборудования лифтов, связанные с работами по уменьшению шума в жилых помещениях.
[bookmark: n678]2.16.9. Работы, связанные с необходимостью замены поврежденного кабеля линии связи, вышедшей из строя.
[bookmark: n679]2.16.10. Автоматизация и диспетчеризация лифтов.
[bookmark: n680]2.16.11. Замена и ремонт кабельных муфт внутренних и наружных сетей.
[bookmark: n681]2.16.12. Повышение проводимости общих или индивидуальных жил путем добавления к ним запасных жил кабелей.
[bookmark: n682]2.16.13. Экспертная оценка технического состояния лифтов и систем диспетчеризации после окончания установленного срока эксплуатации, а также по просьбе владельца.
[bookmark: n683]2.16.14. Работы по восстановлению работоспособности лифтов и систем диспетчеризации после окончания установленного срока эксплуатации, а также по просьбе владельца.
[bookmark: n684]2.17. Разные работы:
[bookmark: n685]2.17.1. Оборудование дополнительной сети поливочных систем.
[bookmark: n686][bookmark: n687]2.17.2. Поднятие уровня пола в жилых помещениях цокольного этажа на высоту до 30 см (при влажности в помещениях, вызванной высоким уровнем грунтовых вод).
[bookmark: n688]2.17.3. Восстановление или устройство новых асфальтовых тротуаров и отмостки вокруг зданий.
[bookmark: n689]2.17.4. Восстановление или устройство новых внутриквартальных проездных дорог.
[bookmark: n690]2.17.5. Устройство детских площадок, площадок для отдыха жильцов, озеленения внутриквартальных территорий.
[bookmark: n691]2.17.6. Строительство спортивных площадок во дворах, а также в границах микрорайонов.
[bookmark: n692]2.17.7. Восстановление или устройство новых каналов для прокладки труб централизованного отопления.
[bookmark: n693]2.17.8. Восстановление мусоропровода и его приемных устройств.
[bookmark: n918]2.17.9. Устройство автономной системы управления домом.
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